Процесс печати

# Печать на CD/DVD

> Замечание о печати на CD/DVD
> Установка, доступ и удаление EPSON Print CD
> Размещение CD/DVD
> Печать на CD/DVD в Windows
> Печать на CD/DVD в Mac OS X

Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для CD/DVD создан, можно напечатать его на диске CD/DVD диаметром 12 см или 8 см. Для печати на CD/DVD сделайте следующее.

При печати на дисках CD/DVD учтите следующее:

## Замечания о печати на CD/DVD

- Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: Printable on the label surface (Можно печатать на нерабочей стороне) или Printable with ink jet printers (Можно печатать на струйных принтерах).

- Об обращении с дисками CD/DVD и о записи данных на на них см. инструкции, прилагаемые к CD/DVD.

- В отличии от печати на специальной бумаги EPSON изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами.

- Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи.

- Сначала проведите тестовую печать на ненужном CD/DVD.

- Сразу после печати рисунок может легко смазываться.

- Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет.

- Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом.

- В зависимости от типа CD/DVD и насыщенности цвета рисунок может смазаться.

- Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. Тогда понизьте насыщенность цветов в EPSON Print CD.

- Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски.

- Если вы собираетесь печатать на большом количестве CD/DVD, сначала напечатайте изображение на нескольких ненужных дисках и проверьте состояние их поверхности через сутки.

- Если в лоток для CD/DVD или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их.

- Повторная печать на CD/DVD не обязательно улучшит качество печати.

- Область печати на CD/DVD показана на рис. ниже:

12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD

[К началу]

## Установка, доступ и удаление EPSON Print CD

Для установки, доступа и удаления EPSON Print CD сделайте следующее.

### Установка EPSON Print CD

EPSON Print CD устанавливается вместе с программным обеспечением принтера.

| Примечание:

ПО, которое вы хотите установить, можно выбрать из списка. Если вы не хотите устанавливать EPSON Print CD, выберите в программе установки Custom (Выборочно) и снимите флажок EPSON Print CD, затем щелкните Install (Установить).

Если вы обновляете более старую версию EPSON Print CD, она автоматически удаляется перед установкой новой версии. Для продолжения установки выполняйте инструкции на экране.

### Доступ к EPSON Print CD

| Примечание:

Чтобы подробнее узнать о работе с EPSON Print CD, в окне EPSON Print CD выберите пункт Help Topics (Содержание) в меню Help (Справка) (Windows), или пункт EPSON Print CD Help в меню Help на Macintosh.

#### В Windows

Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе.

| Примечание:

Если на рабочем столе нет значка EPSON Print CD, щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы) (Windows Me, 98 и 2000) или All Programs (Все программы) (Windows XP), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD.

#### В Mac OS X

Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications, папку EPSON Print CD и EPSON Print CD.

### Удаление EPSON Print CD

#### В Windows

| В Windows Me, 98 и 2000 щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройки) и щелкните Control Panel (Панель управления). В Windows XP щелкните кнопку Start (Пуск) и выберите Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните значок Add/Remove Programs (Установка и удаление программ) и в списке выберите EPSON Print CD. Щелкните кнопку Add/Remove (Добавить/Удалить) (Windows Me и 98) или Change/Remove (Изменить/Удалить) (Windows XP и 2000).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

#### В Mac OS X

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.

|  | Примечание:

Если комакт-диск не открывается автоматически, дважды щелкните значок компакт-диска на рабочем столе.

| В окне EPSON дважды щелкните папку English, а затем папку EPSON Print CD. Затем дважды щелкните значок OS X Installer (E).

| Щелкните Accept (Согласен). Откроется диалоговое окно программы установки.

| В раскрывающемся меню в левом верхнем углу выберите Uninstall (Удалить) и щелкните Uninstall (Удалить).

[К началу]

## Размещение CD/DVD

Чтобы вставить диск CD/DVD в принтер, сделайте следующее.

| Предостережение:

Обязательно прочитайте следующий раздел перед загрузкой CD/DVD. См. Замечания о печати на CD/DVD

Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD в принтер. Если вы положите диск другим способом, данные или принтер могут быть повреждены.

| Примечание:

Перед началом печати на CD/DVD необходимо очистить вал внутри принтера, подавая и выбрасывая простую бумагу формата A4.

| Убедитесь, что питание принтера включено.

|  | Предостережение:

Вставляйте лоток для CD/DVD, когда питание принтера включено. Иначе автоматическая корректировка положения печати не будет выполнена.

| Откройте крышку принтера и направляющую компакт-дисков.

| Положите диск CD/DVD в лоток для CD/DVD стороной для печати вверх.

|  | Примечание:

Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD.

12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD

> Для печати на 8-см CD/DVD в лоток для CD/DVD необходимо положить 8-см адаптер. На внешнем периметре 8-см адаптера есть три выступа: два круглых друг напротив друга и один небольшой прямоугольный. Круглые выступы соответствуют полукруглым отверстиям на лотке для дисков. Положите 8-см адаптер в лоток для CD/DVD, держа его так, чтобы круглые выступы на адаптере совпали с полукруглыми отверстиями в лотке. Прямоугольный выступ также должен точно войти в выемку сверху или снизу на лотке для дисков. Чтобы вынуть адаптер, осторожно нажмите на круглые защелки вверх.

|  | Предостережение:

Перед загрузкой CD/DVD удостоверьтесь, что в лотке для дисков нет посторонних предметов и частиц, они могут повредить сторону для записи CD/DVD.

Используйте только лоток для CD/DVD, прилагаемый к принтеру. Если вы воспользуетесь другим лотком, положение печати может сместиться и печать будет проведена неправильно.

| Положив диск в лоток стороной для печати вверх, аккуратно переместите лоток для CD/DVD по нижней стороне направляющей дисков, пока метки на лотке и направляющей не совпадут.

|  | Примечание:

Установите лоток для CD/DVD так, чтобы он прошел под выступом справа на направляющей компакт-дисков и под роликами с тыльной стороны направляющей.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

## Печать на CD/DVD в Windows

EPSON Print CD позволяет наносить изображения на диски CD/DVD. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD.

### Выполнение основных настроек

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Убедитесь, что выбран принтер EPSON Stylus Photo R220.

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| Для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) выберите значение None (Нет) и щелкните Print (Печать).

| Примечание:

Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества.

Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) должны сохнуть 24 часа.

Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для CD/DVD и закройте направляющую дисков.

### Выполнение расширенных настроек

Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную).

| Убедитесь, что для параметра Name (Имя) выбран принтер EPSON Stylus Photo R220.

| Для параметра Size (Размер) выберите A4.

| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.

| Для параметра Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.

| Для параметра Type (Тип) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| При необходимости настройте другие параметры.

| Щелкните OK, чтобы закрыть драйвер принтера.

| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.

[К началу]

## Печать на CD/DVD в Mac OS X

### Выполнение основных настроек

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).

| Из списка принтеров выберите Stylus Photo R220.

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).

| Примечание:

Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества.

Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) должны сохнуть 24 часа.

Если позиция печати смещена, отрегулируйте ее в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD.

После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для CD/DVD и закройте направляющую дисков.

### Выполнение расширенных настроек

Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.

| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| В следующем диалоговом окне щелкните OK.

| Убедитесь, что для параметра Format for (Формат) выбрано значение Stylus Photo R220.

| Для параметра Paper Size (Размер бумаги) выберите A4.

| Для параметра Orientation (Ориентация) выберите Portrait (Книжная).

| Щелкните OK, чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Убедитесь, что для параметра Printer (Принтер) выбрано значение Stylus Photo R220.

| Щелкните Print Settings (Настройки печати).

| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).

| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая