Другие сведения / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

Диапазон входного напряжения | 90–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | от 0,4 до 0,2 A
Потребляемая мощность | Приблизительно 12 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 3 Вт в спящем режиме Приблизительно 0,4Вт в режиме выключения

| Примечание:

Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая