Описание способов печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка данных для печати
> Печать из программы EPSON Easy Photo Print
> Настройки драйвера для Windows
> Настройки драйвера для Mac OS X

На этом принтере можно печатать, не оставляя полей по всем сторонам бумаги. Для выполнения печати без полей сделайте следующее.

| Примечание:

Эта функция доступна не для всех носителей и параметров драйвера.

## Совместимые носители

Для печати без полей подходят следующие носители.

Matte Paper – Heavyweight | A4
Photo Paper (Фотобумага) | A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)
Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)
Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)
Ultra Glossy Photo Paper | A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов), 13 x 18 см (5 x 7 дюймов)

| Примечание:

Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно.

Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.

[К началу]

## Подготовка данных для печати

Так как в этом режиме изображение становится чуть больше размера бумаги, часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.

В приложении отрегулируйте размер данных для печати по размеру бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю.

[К началу]

## Печать из программы EPSON Easy Photo Print

Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей — использовать программу EPSON Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. EPSON Easy Photo Print также обадает массой других функций для создания фотографий исключительного качества.

### В Windows

| Запустите программу EPSON Easy Photo Print. В Windows XP: щелкните Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print. В Windows Me, 98 и 2000: щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print.

| Напечатайте изображения из программы EPSON Easy Photo Print.

Чтобы узнать, как напечатать фотографии, щелкните кнопку Help (Справка) и прочитайте инструкции в Руководстве пользователя EPSON Easy Photo Print.

### В Mac OS X

| Дважды щелкните папку Applications на жестком диске Macintosh, затем папку EPSON и Creativity Suite. Дважды щелкните папку Easy Photo Print, а затем значок EPSON Easy Photo Print.

| Напечатайте изображения из программы EPSON Easy Photo Print.

Чтобы узнать, как напечатать фотографии, в меню Help (Справка) выберите User's Guide (Руководство пользователя) и прочитайте инструкции в Руководстве пользователя EPSON Easy Photo Print.

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте драйвер принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите значение параметра Quality Option (Качество). О параметре Quality Option (Качество) см. следующий раздел. См. раздел Параметр Quality Option (Качество)

| Установите флажок Borderless (Без полей).

| Для параметра Source (Источник) выберите значение Sheet (Лист).

| Выберите значение параметра Type (Тип).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Выберите значение параметра Size (Размер).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно параметров драйвера принтера.

Выполнив все перечисленные действия, начните печать. Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

[К началу]

## Настройки драйвера для Mac OS X

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Format for (Формат) выберите значение Stylus Photo R220.

| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги), соответствующее выбранному типу печати без полей.

| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Print (Печать) выберите Stylus Photo R220 и настройте параметр Copies & Pages (Копии и страницы).

|  | Примечание:

Параметры Copies & Pages (Копии и страницы) являются стандартной функцией Mac OS X. Подробности см. в документации к операционной системе.

Значение параметра Format for (Формат) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) всегда должно совпадать со значением параметра Printer (Принтер) в диалоговом окне Print (Печать). Иначе данные могут быть напечатаны неправильно.

| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Настройки печати).

| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). См. Print Settings (Настройки печати)

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

| Примечание:

Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

[К началу]

Предыдущая | Следующая