| Основная страница > Обслуживание Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) ПО принтера. См. соответствующие разделы ниже.
| Примечание:
Не отменяйте печать кнопкой Стоп/Сброс, когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.
Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.
| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4, а рычаг регулировки толщины бумаги находится в позиции .
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.
К началу Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.
| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4, а рычаг регулировки толщины бумаги находится в позиции .
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.
К началу Кнопки на панели управления Сделайте следующее, чтобы откалибровать печатающую головку при помощи панели управления.
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.
| Нажмите на кнопку Настройка и, нажимая на кнопку или на кнопку , выберите Align Print Head (Калибровка печатающей головки).
| Нажмите на кнопку Пуск.
| Будет напечатан следующий шаблон калибровки.
| Просмотрите шаблон калибровки в каждом наборе и найдите участок, который напечатан наиболее ровно, без видимых прожилок или линий.
| Кнопками или выберите номер наилучшего шаблона (от 1 до 9) в наборе #1 и нажмите на кнопку Пуск.
| Повторите шаг 6 для наборов линий #2, #3 и #4.
| После завершения нажмите на кнопку Стоп/Сброс.
К началу |