| Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена пустого чернильного картриджа С помощью кнопок на панели управления С помощью компьютера Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. Обратитесь к соответствующим разделам. С помощью кнопок на панели управления Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопок на панели управления, сделайте следующее.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена голубого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что индикатор питания Вкл. горит, но не мигает.
| Нажмите на кнопку Настройка.
| Нажмите на кнопку или на кнопку , чтобы отобразить экран Замена картриджей , затем нажмите на кнопку Пуск.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку Пуск. Печатающая головка сдвинется в положение проверки уровня чернил.
|  | Примечание:
Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. За уровнем оставшихся чернил в каждом картридже можно следить при помощи следующей программы: Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) Работа с EPSON StatusMonitor (для Macintosh)
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Чтобы передвигать ее, всегда нажимайте на кнопку Пуск.
| Еще раз нажмите на кнопку Пуск.
Когда все заканчивающиеся или пустые картриджи будут обозначены, после очередного нажатия кнопки Пуск печатающая головка переместится в позицию замены картриджа.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа. Не касайтесь этой части. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Откройте крышку отсека для картриджей. Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку Пуск.
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно одну минуту. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор Вкл. прекратит мигать и загорится постоянным светом.
|  | Предостережение:
Индикатор Вкл. продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке чернил.
|  | Примечание:
Если после того, как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку Пуск и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу Работа с компьютером Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. См. также следующие разделы: Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) Работа с EPSON StatusMonitor (для Macintosh) К началу |