| Основная страница > Информация о продукте Технические характеристики Бумага Слоты карт памяти Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс USB Бумага
| Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено изготовителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги.
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Плотность (для простой высокосортной бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты
Размер | # 10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов Конверт DL 110 × 220 мм C6 114 × 162 мм 132 × 220 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
| Примечание:
Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Не загружайте сложенную или закрученную бумагу. Используйте бумагу при нормальных условиях: Температура от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60%
Область печати Отдельные листы и учетные карточки:
Обычная печать | Печать без полей
Конверты
Диагональной штриховкой обозначается область печати.
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм. Минимальная ширина левого поля конверта 5,0 мм.
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм. Минимальная ширина правого поля конверта 5,0 мм.
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек. Минимальная ширина нижнего поля конверта 20 мм.
| Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя, качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
К началу Слоты для карт памяти
Совместимые карты памяти | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Duo** MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo** Microdrive SD (Secure Digital) Card MultiMediaCard miniSD Card** xD-Picture Card xD-Picture Card Type M
Требования к напряжению | 3,3 В Макс. ток 500 мА
* Макс. объем 128 МБ. ** Необходим адаптер. Слоты для карт памяти:
Слот для карты памяти CF Type II | Совместим со спецификацией "CF+ and CompactFlash Specification 1.4"
Слот для карты памяти SmartMedia | Совместим со стандартом "SmartMedia Standard 2003"
Слот для карт памяти Memory Stick/MemoryStick PRO | Совместим со спецификациями Memory Stick Standard версии 1.3 и Memory Stick Standard Memory Stick PRO версии 1.0
Слот для карт памяти SD/MMC | Совместим со спецификациями "SD Memory Card Specifications / PART1", "Physical Layer Specification Version 1.0" и "MultiMediaCard Standard"
Слот для карты памяти xD-Picture | Совместим со стандартом карты xD-Picture™ "Card Specification Version 1.20 Type M"
К началу Чернильные картриджи
Цвет | Желтый, Пурпурный, Голубой, Черный
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C
Температура | Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Заморозка:* -16°C
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25°C.
| Предостережение:
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Под гарантийные условия Epson не подпадают повреждения, вызванные использованием чернильных картриджей, произведенных не Epson. Не используйте чернильные картриджи, если срок годности, указанный на упаковке, истек. Не заправляйте картриджи. Устройство отслеживает объем оставшихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в картридж, поэтому, даже если картридж перезаправлен, микросхема сообщит, что он пуст.
| Примечание:
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка принтера будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил; последующие наборы картриджей отработают весь положенный срок службы.
К началу Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 100 листов бумаги плотностью 64 г/м²
Размеры | Хранение Ширина: 436 мм Глубина: 268 мм Высота: 172 мм
Печать Ширина: 436 мм Глубина: 494 мм Высота: 300 мм
Вес | 5,0 кг без чернильных картриджей
К началу Электрические характеристики
| Модель на 100-120 В | Модель на 220–240 В
Диапазон входного напряжения | 90–132 В | 198 – 264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,4 A (максимум 0,7 A) | 0,2 A (максимум 0,3 A)
Потребляемая мощность | Приблизительно 10 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 1,5 Вт в спящем режиме | Приблизительно 10 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 1,5 Вт в спящем режиме
| Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35°C Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C
Влажность | Работа:* 20–80% относит. влажности Хранение:* от 5 до 85% относительной влажности
* Без конденсации К началу Соответствие стандартам и допускам Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/72/EEC | EN 60950
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN55022 класс B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ 26329-84 (Пп. 1.2., 1.3.) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 класс B
К началу Интерфейс USB
Стандарт | Базируется на Спецификациях универсальной последовательной шины (редакция 2.0), Описании класса устройств универсальной последовательной шины для печатающих устройств (версия 1.1) и Спецификации запоминающих устройств универсальной последовательной шины класса Bulk-Only Transport (редакция 1.0).
Скорость передачи в битах | 480 Мб/сек (режим High speed)
Кодирование данных | NRZI
Подходящий разъем | USB серии B
Рекомендуемая длина кабеля | До 2 метров
К началу |