| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Замена неизрасходованных чернильных картриджей Кнопки на панели управления В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет. Например, принтер с установленными картриджами не использовался больше шести месяцев, и качество печати снизилось. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение об израсходованном картридже, сделайте следующее. Примечание
Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
## Кнопки на панели управления Предостережение
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
Примечание
На иллюстрациях показана замена светло-серого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что плотная бумага либо лоток для CD/DVD-дисков не вставлен в принтер, а индикатор питания горит, но не мигает.
| Для достижения самых высоких результатов печати встряхните чернильный картридж 4-5 раз перед тем, как вскрыть его упаковку.
Примечание
При встряхивании некоторых картриджей вы услышите негромкий стук. Это вполне допустимо. Не трясите чернильный картридж после вскрытия упаковки — чернила могут вылиться из картриджа.
| Выньте новый картридж из упаковки.
Предостережение
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
Предостережение
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или печать станет невозможна. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение замены чернильных картриджей, а индикатор питания начнет мигать.
Примечание
Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд, иначе принтер может начать прочистку печатающей головки.
Предостережение
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Чтобы передвинуть ее, всегда нажимайте на кнопку чернил .
| Откройте крышку отсека для картриджей.
Предостережение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к частям, выделенным на иллюстрации ниже.
| Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Потяните картридж строго вверх и выньте его из принтера. Утилизируйте его должным образом.
Предостережение
Не заправляйте картриджи. Продукты стороннего производителя могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
Примечание
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
| Опустите новый картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил .
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс займет приблизительно две минуты. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор чернил погаснет. Предостережение
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил. Не загружайте в принтер плотную бумагу или лоток для CD/DVD-дисков во время прокачки системы подачи чернил.
Примечание
Если после того, как печатающая головка переместится в обычное положение, индикатор чернил начнет мигать, это может свидетельствовать о том, что картридж установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу |