| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD-дисками # Загрузка и извлечение рулонной бумаги Загрузка рулонной бумаги Обрез рулонной бумаги Извлечение рулонной бумаги Хранение рулонной бумаги Epson ## Загрузка рулонной бумаги Вы можете выполнять непрерывную печать нескольких фотографий, панорамную печать или печать банеров на рулонной бумаге. При печати на рулонной бумаге помните следующее: Загружайте бумагу стороной для печати наверх. Используйте ровную, неповрежденную бумагу. Если бумага слишком плотно скручена, разгладьте ее перед загрузкой во избежание проблем с подачей. Всегда держите рулонную бумагу за края. Убедитесь, что приемный лоток открыт, но его удлинитель не выдвинут. Перед принтером должно оставаться достаточно места для того, чтобы бумага вышла целиком. Убедитесь, что край бумаги аккуратно и ровно обрезан. Если бумага обрезана наискось или неровно, могут возникнуть проблемы при подаче или печать может быть выполнена за краями бумаги. Для обеспечения высокого качества печати используйте бумагу производства Epson. Перед печатью на рулонной бумаге всегда проверяйте состояние чернильного картриджа. Если заменить картридж, когда рулонная бумага загружена в принтер, она может испачкаться. Рекомендуется заменять рулонную бумагу, когда в рулоне осталось 20 см. В противном случае качество печати на оставшейся бумаге может быть снижено. Чтобы установить держатели для рулонной бумаги и загрузить рулонную бумагу, выполните следующие действия.
| Установите держатели для рулонной бумаги на рулонную бумагу.
Примечание
После установки держателей на рулонную бумагу снимите защитный лист.
| Убедитесь, что край рулонной бумаги обрезан ровно, как показано на иллюстрации.
Предостережение
Всегда проверяйте, что край рулонной бумаги обрезан ровно. Разрез наискось может вызвать проблемы с подачей бумаги.
| Включите принтер.
| Убедитесь, что приемный лоток открыт, но его удлинитель не выдвинут.
| Вставьте держатели для рулонной бумаги в слоты с тыльной стороны принтера.
| Вставьте бумагу в задний слот для ручной подачи до упора, выровняв ее по правой боковой направляющей. Переместите боковую направляющую к левому краю бумаги.
Предостережение
Не загружайте рулонную бумагу в податчик форматной бумаги.
| Руками придерживайте рулонную бумагу на нужном месте в течение трех секунд. Бумага будет автоматически подана в принтер.
Примечание
Если рулонная бумага подается с усилием, возможно, ее необходимо распрямить. Чтобы защитить бумагу, поместите ее стороной для печати наверх между страниц буклета с инструкциями, идущего в комплекте с рулонной бумагой. Затем скрутите бумагу в направлении, противоположном ее изгибу.
| Откройте крышку принтера и убедитесь в том, что бумага подается правильно. Если бумага подается неровно, извлеките и повторно загрузите ее.
Извлечение рулонной бумаги Примечание
Поверните ручки рулонной бумаги, чтобы устранить ее провисание.
| Закройте крышку принтера и начните печать.
Инструкции по печати на рулонной бумаге см. в следующем разделе. См. раздел Печать на рулонной бумаге К началу ## Обрез рулонной бумаги Когда печать закончена, обрежьте бумагу в соответствии со следующими инструкциями.
| Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу. На рулонной бумаге печатается линия обреза.
Предостережение
Не держите кнопку рулонной бумаги нажатой более трех секунд. В противном случае рулонная бумага будет подана в обратном направлении, и отпечатки могут быть повреждены.
| Обрежьте бумагу по линии печати. Не натягивайте бумагу при обрезе; в противном случае вы можете повредить отпечатки. Не обрезайте бумагу слишком близко к принтеру, поскольку это может вызвать проблемы с подачей.
Примечание
Убедитесь, что край рулонной бумаги обрезан перпендикулярно. Разрез наискось может вызвать проблемы с подачей бумаги.
| Для печати следующего файла нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу обратно в позицию для печати.
| Поверните ручки рулонной бумаги, чтобы устранить ее провисание.
К началу ## Извлечение рулонной бумаги
| После того, как бумага обрезана, нажмите на кнопку рулонной бумаги и удерживайте ее приблизительно 3 секунды.
Бумага будет подана обратно в позицию, в которой ее несложно извлечь из податчика с тыльной стороны принтера. Индикатор извлечения бумаги начнет мигать. Если бумага не подана в нужную позицию, повторите вышеуказанное действие.
| Поверните ручку рулонной бумаги обратно и заверните бумагу. Затем осторожно извлеките рулон.
| Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы сбросить значение индикатора извлечения бумаги .
К началу ## Хранение рулонной бумаги Epson Убирайте неиспользованную бумагу в оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. Храните отпечатки в многоразовых пластиковых пакетах. Храните бумагу вдали от мест с высокой температурой и влажностью и вдали от прямого солнечного света. К началу |