| Основная страница > Процесс печати # Печать напрямую с цифровой фотокамеры Требования к цифровой фотокамере Подключение и печать Вы можете печатать фотографии с цифровой фотокамеры либо с накопительных устройств (например, с EPSON Multimedia Storage Viewer), напрямую подключая их к принтеру. ## Требования к цифровой фотокамере Убедитесь, что используемая фотокамера и фотографии для печати соответствуют следующим требованиям.
Поддержка печати напрямую | PictBridge или USB DIRECT-PRINT
Формат файла | JPEG
Размер изображения | 80 × 80 пикселей до 9200 × 9200 пикселей
К началу ## Подключение и печать
| Убедитесь, что устройство не выполняет печать с компьютера.
| Загрузите бумагу нужного размера. См. раздел Загрузка бумаги
Предостережение
Убедитесь, что для печати вы используете фотографические или матовые черные чернила и в принтер загружена подходящая бумага. Иначе качество печати может ухудшиться.
Matte Black (Матовый черный) (MK) | Photo Black (Фото черный) (PK)
Epson Enhanced Matte Paper Epson Double-Sided Matte Paper Epson Matte Paper - Heavyweight Простая бумага (рекомендуется) | Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Paper Простая бумага
| Подключите кабель USB, идущий в комплекте с фотокамерой, к внешнему разъему USB-интерфейса устройства.
| Убедитесь, что фотокамера включена. Если фотокамера подключена правильно, индикатор питания принтера начнет мигать.
| С помощью фотокамеры выберите фотографии для печати, введите необходимые настройки и напечатайте фотографии. Более подробную информацию см. в руководстве к фотокамере.
Примечание
Если используемая фотокамера несовместима с PictBridge или USB DIRECT-PRINT, индикатор чернил и индикатор бумаги начнут быстро мигать. Компания Epson не гарантирует совместимость любой фотокамеры с данным устройством. Возможный выбор типа и размера бумаги, а также макета, зависит от используемой цифровой фотокамеры.
К началу |