| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD-дисками # Загрузка бумаги в задний слот для подачи бумаги вручную Некоторые типы специальных носителей (например, Velvet Fine Art Paper, Watercolor Paper-Radiant White и Ultra Smooth Fine Art Paper) необходимо загружать через задний слот для подачи бумаги вручную. Для того, чтобы загрузить бумагу в задний слот для подачи бумаги вручную, выполните следующие шаги. Примечание
За один раз можно загрузить только один лист бумаги. Заднюю направляющую для форматной бумаги можно оставить в принтере, если вы не будете производить печать на рулонной бумаге. Перед загрузкой рулонной бумаги прежде всего необходимо убедиться, что бумага выровнена по боковой направляющей. Если носитель будет подаваться в принтер в перекошенном положении, бумага замнется, и начнет мигать индикатор бумаги .
| Включите принтер.
| Откройте лоток для бумаги и выдвиньте его удлинитель.
| Если держатель для рулонной бумаги присоединен, удалите его.
| Убедитесь, что боковая направляющая заднего слота для подачи бумаги вручную переместилась на левую сторону принтера.
| Установите заднюю направляющую для форматной бумаги.
| Переместите боковую направляющую на заднюю направляющую для форматной бумаги, чтобы осталось достаточно места для загрузки бумаги.
| С помощью задней направляющей для форматной бумаги вставьте бумагу в задний слот для ручной подачи до упора, выровняв ее по правой стороне задней направляющей.
| Переместите боковую направляющую на заднюю направляющую для форматной бумаги, выровняв ее с бумагой.
| Введите бумагу в задний слот для подачи бумаги вручную до упора. Прижмите бумагу и придерживайте ее приблизительно в течение трех секунд, не отпуская, пока не почувствуете, что принтер слегка потянул бумагу. Отпустите бумагу, и принтер отрегулирует ее положение.
| Если индикатор питания перестал мигать и начал светиться ровно, процедура окончена.
| Откройте верхнюю крышку принтера и убедитесь в том, что бумага загружена правильно.
При замятии бумаги нажмите на кнопку рулонной бумаги и удерживайте ее в течение трех секунд. Принтер подаст бумагу в обратном направлении и выведет ее из заднего слота. Нажмите на кнопку бумаги , чтобы сбросить ошибку и перезагрузить бумагу. В диалоговом окне Status Monitor также отобразится сообщение об ошибке. Если нажать на кнопку Eject (Извлечь), бумага будет выведена через передний или задний слот принтера.
| Закройте крышку принтера и начните печать.
| Убедитесь, что в драйвере принтера выбран параметр Manual - Roll (Вручную - Рулон). В Windows выберите значение Manual - Roll (Вручную - Рулон) для параметра Source (Источник) на вкладке Main (Главное). В Mac OS X выберите значение Manual - Roll (Вручную - Рулон) для размера используемой бумаги для параметра Paper Size в диалоговом окне Page Setup.