| Основная страница > Информация о продукте # Элементы устройства и функции панели управления Элементы устройства Панель управления ## Элементы устройства
a. | Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.
b. | Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и ее подачи во время печати.
c. | Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
d. | Передняя крышка: закрывает передний слот для подачи вручную. Открывайте только для печати на плотной бумаге и CD/DVD.
e. | Приемный лоток: удерживает бумагу, поступающую из принтера.
f. | Порт EXT. I/F USB: предназначен для подключения цифровой камеры и накопительных устройств (например, с EPSON Multimedia Storage Viewer).
g. | Боковая направляющая: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.
a. | Боковая направляющая: помогает ровно загрузить рулонную или форматную бумагу в задний слот для ручной подачи.
b. | Задний слот для подачи бумаги вручную: принимает рулонную или форматную бумагу. Автоматически подает рулонную или форматную бумагу спустя три секунды после загрузки вручную.
c. | Разъемы USB: каждый из двух разъемов присоединяет принтер к компьютеру через кабель USB. Принтер можно одновременно подключить к двум компьютерам.
d. | Держатель для рулонной бумаги: устанавливается на принтер, удерживает рулон бумаги.
e. | Ручка рулонной бумаги: поверните ее, чтобы скрутить рулон.
f. | Задняя направляющая для форматной бумаги: придерживает специальные носители (например, Velvet Fine Art Paper). Нельзя одновременно установить на принтер заднюю направляющую для форматной бумаги и держатель для рулонной бумаги.
a. | Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
b. | Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.
c. | Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.
d. | Индикатор чернильного картриджа: сигнализирует о том, что чернила в картридже заканчиваются или уже закончились.
e | Передний слот для подачи бумаги вручную: удерживает и подает плотную бумагу и CD/DVD. Используйте только для печати на плотной бумаге и CD/DVD.
f. | Боковая направляющая: помогает правильно загружать плотную бумагу и CD/DVD в задний податчик листов.
К началу ## Панель управления ### Кнопки
Кнопка | Функция
питание | Нажмите на данную кнопку, чтобы включить или выключить устройство.
чернила | Нажмите на данную кнопку, чтобы переместить печатающую головку в положение для замены чернильных картриджей. При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите на данную кнопку, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа на данную кнопку, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор чернил выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
бумага | Нажмите на данную кнопку, чтобы загрузить или вывести бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится. Нажатие данной кнопки во время печати отменяет печать.
рулонная бумага | Нажмите на данную кнопку после печати на рулонной бумаге, чтобы принтер напечатал на краю бумаги линию обреза и подал бумагу обратно в положение для печати.
### Индикаторы
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и прочистки печатающей головки.
чернила закончились | Горит, когда чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся.
бумага закончилась | Горит, если в принтере нет бумаги или неправильно установлен лоток для CD/DVD-дисков. Мигает, если произошло замятие бумаги, застрял лоток для CD/DVD-дисков или крышка принтера находится в неправильном положении.
Подробнее об индикации ошибок смотрите в следующем разделе. См. раздел Индикаторы ошибок К началу |