| Основная страница > Обслуживание # Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальные полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже. Примечание
Не отменяйте печать кнопкой бумаги , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон. Убедитесь, что используется бумага формата A4/Letter или большего размера. Для печати рекомендуется использовать следующие типы бумаги: Epson Premium Glossy Photo Paper, Epson Enhanced Matte Paper или Epson Photo Quality Ink Jet Paper.
## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Убедитесь, что в принтер загружен специальный лист бумаги EPSON формата A4/Letter или большего размера.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу ## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу |