| Основная страница > Обслуживание # Проверка дюз печатающей головки Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) (для Windows) Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки. Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера. ## Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) (для Windows) Чтобы воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Nozzle Check (Проверка дюз).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу ## Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) (для Mac OS X) Чтобы воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу ## Кнопки на панели управления Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок на панели управления сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Выключите принтер.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Удерживая кнопку бумаги , нажмите на кнопку питания , чтобы включить принтер.
| Когда питание принтера включится, отпустите обе кнопки. Принтер напечатает шаблон проверки дюз.
Ниже приведены два примера шаблонов проверки дюз. Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если качество печати шаблона приемлемое, без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на иллюстрации ниже, это означает, что забились дюзы или не откалибрована печатающая головка. См. раздел Прочистка печатающей головки См. раздел Калибровка печатающей головки К началу |