| Основная страница > Обслуживание # Прочистка печатающей головки Утилита Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки) (для Windows) Утилита Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки) (для Mac OS X) Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил. Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты драйвера принтера Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или при помощи кнопок на панели управления принтера. Компания Epson рекомендует использовать утилиту Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки), которая печатает специальный шаблон для проверки дюз печатающей головки и, если они засорились, автоматически прочищает их. Примечание
Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют). При помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила. Когда чернила заканчиваются, возможно, вам не удастся прочистить печатающую головку. Если чернила израсходованы, прочистка печатающей головки становится невозможна. В таком случае необходимо сначала заменить картридж.
## Утилита Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки) (для Windows) Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки) сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.
Предостережение
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.
Примечание
Если качество печати не повысилось, выключите принтер и не используйте его как минимум в течение шести часов. Затем еще раз проверьте дюзы и при необходимости заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена неизрасходованных чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, рекомендуется регулярно печатать несколько страниц.
К началу ## Утилита Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки) (для Mac OS X) Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки) сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибках, приемный лоток открыт, а передняя крышка закрыта.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите свой принтер в окне Printer List (Список принтеров) и щелкните OK.
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните кнопку Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.
Предостережение
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.
Примечание
Если качество печати не повысилось, выключите принтер и не используйте его как минимум в течение шести часов. Затем еще раз проверьте дюзы и при необходимости заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена неизрасходованных чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, рекомендуется регулярно печатать несколько страниц.
К началу ## Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) сделайте следующее.
| Убедитесь, что принтер включен.
| Убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибки, а плотная бумага и лоток для CD/DVD-дисков не вставлены в принтер.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Во время цикла прочистки индикатор питания мигает. Предостережение
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер. Не загружайте в принтер плотную бумагу или лоток для CD/DVD-дисков во время прочистки.
Примечание
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и при необходимости заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена неизрасходованных чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, рекомендуется регулярно печатать несколько страниц.
К началу ## Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Для прочистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) сделайте следующее.
| Убедитесь, что принтер включен.
| Убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибки, а плотная бумага и лоток для CD/DVD-дисков не вставлены в принтер.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Во время цикла прочистки индикатор питания мигает. Предостережение
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер. Не загружайте в принтер плотную бумагу или лоток для CD/DVD-дисков во время прочистки.
Примечание
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и при необходимости заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена неизрасходованных чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, рекомендуется регулярно печатать несколько страниц.
К началу ## Кнопки на панели управления Для прочистки печатающей головки при помощи кнопок на панели управления сделайте следующее.
| Убедитесь, что индикаторы не указывают на ошибки, а плотная бумага и лоток для CD/DVD-дисков не вставлены в принтер.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Нажмите и удерживайте кнопку чернил в течение трех секунд.
Принтер начнет прочистку печатающей головки, во время которой индикатор питания будет мигать. Предостережение
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер. Не загружайте в принтер плотную бумагу или лоток для CD/DVD-дисков во время прочистки.
| Когда индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы удостовериться, что печатающая головка прочищена. См. раздел Проверка дюз печатающей головки
Примечание
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и при необходимости заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена неизрасходованных чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, рекомендуется регулярно печатать несколько страниц.
К началу |