| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Смена черных чернильных картриджей в зависимости от типа бумаги Замена чернильного картриджа Настройка информации о чернильных картриджах С данным принтером поставляется 9 картриджей, но для печати используется 8 картриджей. В комплект входят два типа черных чернильных картриджей: матовый черный (Matte Black) и фото черный (Photo Black). В зависимости от типа печати можно выбрать либо матовый черный, либо фотографический черный чернильный картридж. Чтобы заменить картридж, выполните инструкции в этом разделе. См. раздел Замена чернильного картриджа Рекомендуемые типы бумаги для каждого из черных чернильных картирджей.
Matte Black (Матовый черный) | Photo Black (Фото черный)
Epson Premium Ink Jet Plain Paper Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Velvet Fine Art Paper Epson UltraSmooth Fine Art Paper Epson Watercolor Paper - Radiant White Epson Archival Matte Paper Epson Enhanced Matte Paper Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-Sided Matte Paper Простая бумага, CD/DVD | Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Paper
Примечание
В различных регионах в наличии могут быть разные типы специальных носителей.
Предостережение
Менять можно только четвертый картридж справа.
## Замена чернильного картриджа Примечание
Заменяйте чернильные картриджи только по необходимости. После замены картриджа принтер тратит немного чернил всех цветов для прочистки печатающей головки.
Далее описана процедура смены черного чернильного картриджа для фотопечати на черный матовый картридж.
| Убедитесь, что питание принтера включено. Индикатор питания должен гореть, но не мигать.
| Откройте верхнюю крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение замены чернильных картриджей, а индикатор питания начнет мигать.
Примечание
Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд. Иначе принтер может начать прочистку печатающей головки.
Предостережение
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Чтобы передвинуть ее, всегда нажимайте на кнопку чернил .
| Откройте крышку отсека для картриджей. Возьмите черный картридж для фотопечати за боковые стороны и выньте из принтера.
Примечание
Не меняйте черный (для фотопечати или матовый) картридж во время печати во избежание появления ошибки.
Предупреждение
При попадании чернил на кожу тщательно вымойте этот участок кожи водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.
Предостережение
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Если чернильный картридж временно вынут из устройства, обязательно примите меры по защите области подачи чернил от грязи и пыли; храните картридж в тех же условиях, что и устройство. Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо избегать прикосновений к элементам картриджа, уже испачканным чернилами. Не прикасайтесь к отверстиям подачи чернил и соседним областям. Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте. После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и верхнюю крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение, и индикатор питания перестанет мигать.
Предостережение
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил. Не загружайте в принтер плотную бумагу или лоток для CD/DVD-дисков во время прокачки системы подачи чернил.
Примечание
Если после того, как печатающая головка переместится в обычное положение, появится ошибка закончившихся чернил, это может свидетельствовать о том, что картридж установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте. После смены черного чернильного картриджа принтер будет готов к печати через несколько минут. В этот период принтер производит автоматическую прочистку печатающей головки.
Замена матового черного на черный для фотопечати | Примерно три с половиной минуты
Замена черного для фотопечати на матовый черный | Примерно две минуты
К началу ## Настройка информации о чернильных картриджах Заменив чернильный картридж, проверьте, что в настройках драйвера выбран правильный картридж. ### Для пользователей Windows
| В Windows Vista Щелкните стартовую кнопку, выберите Control Panel (Панель управления), затем выберите Printer (Принтер) в категории Hardware and Sound (Оборудование и звук). (В классическом виде панели управления щелкните Printers (Принтеры).)
В Windows XP Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления), затем щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если панель управления открыта в виде по категориям, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы).] В Windows 2000 Щелкните Start (Пуск), выберите Settings (Настройка) и щелкните Printers (Принтеры).
| В Windows Vista Выберите принтер и щелкните Select printing preferences (Выбрать настройки печати).
В Windows XP и 2000: Выберите принтер, затем щелкните Printing Preferences (Настройка печати) в меню File (Файл).
| Щелкните вкладку Utility (Сервис) и затем кнопку Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях).
| Подтвердите, что выбран соответствующий чернильный картридж, и щелкните OK.
### Для пользователей Macintosh
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility3.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку EPSON StatusMonitor.
| Щелкните кнопку Update. В драйвере будет обновлена информация о чернильном картридже.
К началу |