| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD-дисками # Загрузка плотной бумаги Для того чтобы загрузить плотную бумагу в передний слот для подачи бумаги вручную, выполните следующие шаги. Можно использовать плотную бумагу с максимальной толщиной 1,3 мм формата A3. Предостережение
Неправильная загрузка плотной бумаги может привести к поломке принтера. Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке плотной бумаги. Если вы загружаете плотную бумагу другим способом (например, загружаете плотную бумагу в принтер и затем выключаете и включаете его), это может привести к поломке принтера. Начиная печать на плотной бумаге, убедитесь, что держатель рулонной бумаги снят. В противном случае выводимая бумага может застрять. Поскольку бумага подается из переднего слота в задний, убедитесь, что за принтером достаточно свободного место, чтобы отпечаток мог быть выведен полностью. Не загружайте плотную бумагу во время печати. Это может привести к поломке принтера.
| Убедитесь, что принтер включен и индикатор питания не мигает.
Предостережение
Загружайте плотную бумагу во включенный принтер. Иначе автоматическая корректировка положения печати после загрузки бумаги не будет выполнена.
| Откройте приемный лоток и переднюю крышку.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Загрузите плотную бумагу стороной для печати вверх.
Примечание
За один раз загружайте только один лист плотной бумаги.
| Продвигайте плотную бумагу в принтер, пока задний край бумаги не будет выровнен по стрелке на переднем слоте для ручной подачи.
| Переместите боковую направляющую к левому краю бумаги.
Подробнее о печати на плотной бумаге см. в следующем разделе. См. раздел Печать на плотной бумаге |