| Основная страница > Информация о продукте # Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс ## Бумага Примечание
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги стороннего производителя. Перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может снизить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: 15-25 ˚C Относительная влажность: от 40 до 60%
Форматная бумага:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм A3 297 × 420 мм A3+ 329 × 483 мм B4 257 × 364 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3.5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) 30 × 30 см (12 × 12 дюймов) 254 × 305 мм (10 × 12 дюймов) 279 × 356 мм (11 × 14 дюймов) 16:9 wide size (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов Half Letter (5 1/2 × 8 1/2 дюймов) US B (11 × 17 дюймов) US B (17 × 22 дюймов)
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм (от 0,003 до 0,004 дюймов)
Вес (для простой высокосортной бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
### Область печати Цветной заливкой обозначена область печати. Отдельные листы и учетные карточки:
Обычная печать | Печать без полей
| Минимальная ширина полей
A | 3,0 мм (0,12 дюймов)
B-L, B-R | 3,0 мм (0,12 дюймов)
C | 3,0 мм (0,12 дюймов)
Примечание
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
Рулонная бумага:
Стандартные поля
| После нажатия кнопки рулонной бумаги печатается линия обреза. Если еще раз нажать на кнопку рулонной бумаги и отправить задание печати, между отпечатками будут оставляться поля шириной примерно 65 мм
| Если отправить задание печати, состоящее из нескольких страниц или отправлять задания непрерывно, отпечатки напечатаются вплотную друг к другу (без полей между ними).
Печать без полей
| После нажатия кнопки рулонной бумаги печатается линия обреза. Если еще раз нажать на кнопку рулонной бумаги и отправить задание печати, между отпечатками будут оставляться поля шириной примерно 65 мм
| Если отправить задание печати, состоящее из нескольких страниц или отправлять задания непрерывно, отпечатки напечатаются вплотную друг к другу (без полей между ними).
CD/DVD-диск:
CD/DVD-диск диаметром 12 см | CD/DVD-диск диаметром 8 см
Предостережение
Убедитесь в том, что значение внутреннего и внешнего диаметра находится в пределах областей, указанных на иллюстрации выше (несмотря на то, что программное обеспечение EPSON Print CD предоставляет возможность указать внутренний диаметр диска от 18 мм, а внешний диаметр - до 120 мм). Печать за пределами области печати может повредить CD/DVD-привод.
Примечание
При печати на следующих областях CD/DVD-диска лоток или диск могут быть испачканы чернилами.
Диаметр внутреннего отверстия | от 21 до 42 мм
К началу ## Чернильные картриджи
Цвет | Light Light Black (Светло-серый), Vivid Light Magenta (Насыщенный светло-пурпурный), Light Cyan (Светло-голубой), Light Black (Серый), Matte Black (Матовый черный), Photo Black (Фото черный), Cyan (Голубой), Vivid Magenta (Насыщенный пурпурный), Yellow (Желтый)
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -12 ˚С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25˚C. Предостережение
Компания Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи производства Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера. Используйте картриджи до даты, указанной на упаковке. Не заправляйте картриджи. Продукты стороннего производителя могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
Примечание
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка принтера будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому, используя эти картриджи, вы сможете напечатать меньшее количество страниц, чем при печати следующими картриджами. Заявленные данные о ресурсе картриджа могут изменяться в зависимости от типа изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды (например, от температуры). Для получения наилучших результатов при печати и предохранения печатающей головки, некоторое резервное количество чернил остается в печатающей головке, когда принтер сообщает о необходимости замены чернил. Приведенные данные не включают этот резерв.
К началу ## Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик форматной бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика форматной бумаги | До 120 листов бумаги плотностью 90 г/м²
Размеры | Хранение Ширина: 616 мм Глубина: 322 мм Высота: 214 мм
Печать Ширина: 616 мм Глубина: 797 мм Высота: 415 мм
Вес | Прибл. 12,2 кг без дополнительных устройств
К началу ## Электрические характеристики
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 90 до 132 В | Напряжение переменного тока от 198 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,5 A | 0,3 A
Потребляемая мощность | Печать | Приблизительно 20 Вт (Образец ISO/IEC10561 Letter) | Приблизительно 21 Вт (Образец ISO/IEC10561 Letter)
Режим готовности | Приблизительно 8,5 Вт | Приблизительно 8,5 Вт
Спящий режим | Приблизительно 4,0 Вт | Приблизительно 4,0 Вт
Питание отключено | Приблизительно 0,2 Вт | Приблизительно 0,4 Вт
Примечание
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу ## Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ 26329-84 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 класс B
К началу ## Интерфейс
USB 2.0, высокоскоростной (Device Class для компьютеров)
USB 2.0 Hi-Speed (для устройств, поддерживающих PictBridge или USB DIRECT-PRINT)
К началу |