| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Замена израсходованных чернильных картриджей Кнопки на панели управления С помощью компьютера Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. Инструкции см. в соответствующих разделах. Примечание
Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
## Кнопки на панели управления В таблице перечислены состояния индикаторов и рекомендуемые действия.
Индикаторы | Действие
| Приобретите новый картридж для замены.
| Замените пустой чернильный картридж
мигает, горит Чтобы заменить чернильный картридж с помощью кнопки чернил , сделайте следующее. Предостережение
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
Примечание
На иллюстрациях показана замена светло-серого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что плотная бумага либо лоток для CD/DVD-дисков не вставлен в принтер, а индикатор питания горит, но не мигает.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение для замены чернильных картриджей, а индикатор питания начнет мигать. Если в картридже заканчиваются чернила, индикатор картриджа начинает мигать. Если в картридже закончились чернила, индикатор картриджа начинает ровно светиться.
Примечание
Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. Для проверки уровня чернил обратитесь к одному из следующих разделов. См. Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Использование EPSON StatusMonitor (для Mac OS X) Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд, иначе принтер может начать прочистку печатающей головки.
Предостережение
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Чтобы передвинуть ее, всегда нажимайте на кнопку чернил . Будьте осторожны и не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри принтера.
| Для достижения самых высоких результатов печати встряхните чернильный картридж 4-5 раз перед тем, как вскрыть его упаковку.
Примечание
При встряхивании некоторых картриджей вы услышите негромкий стук. Это вполне допустимо. Не трясите чернильный картридж после вскрытия упаковки — чернила могут вылиться из картриджа.
| Выньте новый картридж из упаковки.
Предостережение
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
Предостережение
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или печать станет невозможна. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Откройте крышку отсека для картриджей.
| Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Потяните картридж строго вверх и выньте его из принтера. Утилизируйте его должным образом.
Предостережение
Не заправляйте картриджи. Продукты стороннего производителя могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
Примечание
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
| Опустите новый картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил .
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс займет приблизительно две минуты. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор чернил погаснет. Предостережение
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил. Не загружайте в принтер плотную бумагу или лоток для CD/DVD-дисков во время прокачки системы подачи чернил.
Примечание
Если после того, как печатающая головка переместится в обычное положение, индикатор чернил начнет мигать, это может свидетельствовать о том, что картридж установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу ## С помощью компьютера Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне приложения EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Дополнительную информацию о замене чернильных картриджей с помощью компьютера см. в следующих разделах. См. Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Использование EPSON StatusMonitor (для Mac OS X) К началу |