| Основная страница > Процесс печати # Печать плакатов (только в Windows) Настройки принтера Как сделать плакат из нескольких отпечатков Данный режим позволяет напечатать изображения плакатного размера, увеличив одну страницу до размеров нескольких листов. Примечание
Эта возможность недоступна в Mac OS X.
## Настройки принтера Для печати нечетных и четных страниц на разных сторонах листа сделайте следующее.
| Выберите файл для печати.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Щелкните вкладку Main (Главное), выберите подходящее значение параметра Media Type (Тип носителя), затем выберите предпочтительные значения параметров Color (Цвет), Print Quality (Качество печати) и Mode (Режим).
Выбор правильного типа носителя Примечание
Доступность параметров может варьироваться в зависимости от выбранных настроек.
| Выберите Sheet (Лист) либо Manual - Roll (Вручную - Рулон) в качестве источника (Source).
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Щелкните вкладку Page Layout (Макет), выберите ориентацию отпечатка (Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная)), выберите флажок Multi-Page (Многостраничность) и затем Poster (Плакат).
| Щелкните Settings (Настройки), чтобы открыть диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката). В окне Poster Settings (Параметры плаката) количество листов из которых будет состоять плакат.
| Установите флажок Borderless Poster Print (Печать плаката без полей), если необходимо печатать плакаты без перекрытия частей и последующей подрезки.
| Если флажок Borderless Poster Print (Печать плаката без полей) снят, доступны следующие параметры.
Print Cutting Guides (Печать направляющих) | Печать направляющих линий для подрезки
Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания) | Печатать с небольшим перекрытием меток приведения для более точной подгонки частей плаката
Trim Lines (Линии отреза) | Печатать линии по краям фрагментов, по которым можно ориентироваться при обрезке краев
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно Poster Settings (Параметры плаката).
Завершив вышеперечисленные действия, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать задание целиком. Затем следуйте инструкциям. См. раздел Как сделать плакат из нескольких отпечатков К началу ## Как сделать плакат из нескольких отпечатков Ниже описано, как создать плакат, если для параметра Poster Printing (Печать плакатов) выбрано значение 2x2, а для параметра Print Cutting Guides (Печать направляющих) — значение Overlapping Alignment Marks (Метки перекрытия и выравнивания).
| Отрежьте поле первого листа вдоль вертикальной линии через центр верхней и нижней метки пересечения.
| Совместите край первого листа с верхним краем второго листа, выровняйте метки пересечения, затем временно соедините эти два листа липкой лентой с обратной стороны.
| Отрежьте эти два листа вдоль вертикальной линии через метки приведения (в данном случае линии слева от меток пересечения).
| Совместите края бумаги, используя метки приведения и скрепите их липкой лентой с обратной стороны.
| Повторите шаги 1—4, чтобы скрепить третий и четвертый листы.
| Повторите шаги 1—4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю половину изображения:
| Отрежьте оставшиеся поля.
К началу |