| Основная страница > Обслуживание # Очистка принтера Очистка внешних деталей принтера Очистка внешних деталей принтера ## Очистка внешних деталей принтера Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год. Предостережение
Никогда не очищайте принтер спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить принтер.
Примечание
После работы с принтером закройте подставку для бумаги и приемный лоток, чтобы предохранить устройство от попадания пыли.
К началу ## Очистка внешних деталей принтера Для сохранения хорошего качества отпечатков прочищайте внутренний ролик следующим образом. Предупреждение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к частям внутри принтера.
| Загрузите несколько листов обычной бумаги формата A4.
| Нажмите на кнопку бумаги , чтобы вывести замятую бумагу.
| При необходимости повторите шаг 2.
Предостережение
Не наносите жирные смазки на металлические части под держателем каретки печатающей головки. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на электронные компоненты. Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если устройство необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.
К началу |