Устранение неполадок

# Принтер не печатает

> ЖК-дисплей выключен
> На ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение
> ЖК-дисплей включился, а потом погас
> Индикатор обслуживания мигает или горит

## ЖК-дисплей выключен

- Нажмите на кнопку питания , чтобы удостовериться, что принтер включен.

- Выключите принтер и убедитесь, что шнур питания присоединен надежно.

- Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером.

[К началу]

## На ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение

Если на ЖК-дисплее появляется сообщение об ошибке или предупреждение, следуйте инструкциям. Подробнее о сообщениях об ошибках и предупреждениях - в разделе Дисплей с сообщениями об ошибках и предупреждениями.

[К началу]

## ЖК-дисплей включился, а потом погас

Рабочее напряжение устройства может не соответствовать напряжению розетки. Выключите принтер и немедленно отключите его от розетки. Прочитайте информацию на наклейках на принтере.

| Предостережение:

Если напряжение не совпадает, НЕ ПОДСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО К РОЗЕТКЕ. Обратитесь к вашему поставщику.

[К началу]

## Индикатор обслуживания мигает или горит

- Удостоверьтесь, что внутри устройства не осталось упаковочных материалов.

- Если устройство издает звуки как при печати, но не печатает, запустите утилиту прочистки печатающей головки. См. Прочистка печатающей головки.

- Если индикатор обслуживания горит и в принтере замялась бумага, достаньте бумагу из принтера.

- Если индикатор обслуживания горит и бумага не загружена, положите бумагу в податчик.

- Если индикатор обслуживания мигает, чернила заканчиваются. Приобретите картридж подходящего типа для замены. Чтобы определить, в каком картридже осталось мало чернил, см. Замена чернильных картриджей.

- Если индикатор обслуживания горит и чернила закончились, замените пустой чернильный картридж. Чтобы определить, в каком картридже закончились чернила, см. Замена чернильных картриджей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая