Другие сведения

# Использование адаптера для фотопечати Bluetooth

> Об адаптере для фотопечати Bluetooth
> Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth
> Параметры Bluetooth
> Печать

## Об адаптере для фотопечати Bluetooth

Дополнительный адаптер для фотопечати Bluetooth — это беспроводной коммуникационный модуль, который можно использовать для печати с подключенных к принтеру цифровых фотоаппаратов и других устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth.

| Примечание:

Хотя это устройство отвечает характеристикам Bluetooth, правильная работа со всеми устройствами, поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth, не гарантируется.

Дальность связи этого устройства — примерно 10 метров, но она может изменяться в зависимости от различных условий, в том числе преград между устройствами, качества сигнала, магнитных полей, статического электричества и электромагнитных помех, программного обеспечения, операционной системы, чувствительности приема и качества работы антенны.

### Доступный профиль

Базовый профиль обработки изображений (Basic Imaging Profile, BIP)

Базовый профиль печати (Basic Printing Profile, BPP)

Профиль замены кабеля печатной документации (Hardcopy Cable Replacement Profile, HCRP)

Профиль вставки объекта (Object Push Profile, OPP)

[К началу]

## Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth

### Подключение

| Вставьте разъем адаптера в USB-разъем для внешнего устройства, как показано ниже.

|  | Предостережение:

Не подключайте устройство, пока принтер работает. Это может привести к неправильной работе принтера.

| Индикатор адаптера загорится на одну секунду. Если индикатор не загорается, отключите адаптер от принтера, затем снова подключите его.

### Отключение

Выньте разъем адаптера из USB-разъема для внешнего устройства, как показано ниже.

| Предостережение:

Не отключайте устройство во время обмена данными с другим устройством.

Не отключайте устройство, пока принтер работает. Это может привести к неправильной работе принтера.

Отключая устройство, не тяните его за верхнюю часть. Этим вы можете повредить устройство.

[К началу]

## Параметры Bluetooth

Настраивайте параметры Bluetooth при помощи ЖК-дисплея принтера. Подробнее об этом — в разделе Настройка параметров.

### Список параметров

Параметр | Значения | Описание
BT Device Name Setting (Название BT устройства) | имя принтера-(номер) (по умолчанию 0) | Если в пределах диапазона действия устройства находятся несколько принтеров, поддерживающих технологию Bluetooth, для различия между принтерами назначьте каждому из них номер от 0 до 9. Чтобы параметр Device Name (Название устройства) вступил в силу, выключите и включите принтер
BT Communication Mode (Режим подключения BT) | Public | В этом режиме все устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут находить этот принтер и печатать на нем
Private | В этом режиме неизвестные устройства не могут получать доступ к принтеру. Для печати в режиме Private необходимо сначала найти принтер в режиме Public. После того как ваше устройство обнаружило принтер в режиме Public, оно сможет обмениваться с ним данными и печатать в режиме Private
Bonding | В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере
BT Encryption (Кодировка сигнала BT) | On/Off (Вкл./Выкл.) [по умолчанию Off (Выкл.)] | Выберите On (Вкл.), чтобы шифровать данные. Когда шифрование данных включено, устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на принтере
BT Passkey Setting (Пароль BT) | Любое четырехзначное число (по умолчанию 0000) | Этот параметр позволяет назначать четырехзначный пароль, который необходимо вводить для начала печати в защищенном режиме, или когда включено шифрование
BT Device Address (Адрес BT устройства) | Устанавливается во время сборки (например) 11-11-11-11-11-11 | Отображает уникальный адрес Bluetooth для принтера

### Настройка параметров

| Подключите адаптер для фотопечати Bluetooth к принтеру. См. Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth.

|  | Предостережение:

Перед тем как подключать устройство, убедитесь, что принтер не работает. Иначе это может привести к неправильной работе принтера.

| Нажимая кнопки и в расширенном режиме, перейдите к пункту меню More Options (Допол-но) и нажмите на кнопку OK.

| Выберите желаемые настройки кнопками и и кнопкой OK. Подробнее о параметрах Bluetooth — в разделе Список параметров.

#### Выбор пароля Bluetooth

Если для параметра Communication Mode (Режим подключения) выбрано значение Bonding или включен параметр Encryption (Кодировка), в беспроводном устройстве Bluetooth необходимо ввести пароль, чтобы разрешить обмен данными и печать на принтере. Пароль по умолчанию — 0000.

Чтобы изменить пароль, сделайте следующее. В качестве примера используется пароль 1234.

| Кнопками и выберите пункт меню More Options (Допол-но) и нажмите на кнопку OK.

| Кнопками и перейдите к пункту BT Passkey Setting (Пароль BT) и нажмите на кнопку OK.

| Нажимайте на кнопку или , чтобы выбрать первую цифру, затем нажмите на кнопку OK.

| Аналогично выберите цифры со второй по четвертую.

|  | Примечание:

Чтобы перейти к предыдущей цифре, выделите пункт Back (Назад) и нажмите кнопу OK.

| Когда появится надпись Apply (Применить), нажмите на кнопку OK, чтобы активировать пароль.

[К началу]

## Печать

Параметры печати задаются на ЖК-дисплее принтера и в устройстве, которое отправляет задание печати. При помощи следующей таблицы определите, в каком устройстве необходимо настраивать параметры.

Режим | Параметры печати | Устройство
Basic (Основной) | Select Photo (Выбор фото) | Беспроводное устройство Bluetooth
Copies (Копии) | ЖК-дисплей принтера (Если вы выбираете более 2 копий, сначала необходимо выбрать значение All (Все) для параметра Select Photo (Выбор фото))
Advanced (Расширенный) | Select Photo (Выбор фото) | Беспроводное устройство Bluetooth
Copies (Копии) | ЖК-дисплей принтера (Если вы выбираете более 2 копий, сначала необходимо выбрать значение All (Все) для параметра Select Photo (Выбор фото))
Paper Type (Тип бумаги)
Paper Size (Р-мер б-ги)
Layout (Режим)

| Примечание:

В разных беспроводных устройствах Bluetooth могут быть собственные параметры. Подробнее об этом — в документации к конкретным устройствам.

Подробнее о печати с беспроводных цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, PDA, переносных компьютеров и других беспроводных устройств, поддерживающих технологию Bluetooth, — в документации к этим устройствам.

[К началу]

Предыдущая | Следующая