Замена чернильных картриджей

# Замена чернильных картриджей

> Кнопки на панели управления принтера
> Работа с EPSON Status Monitor

В принтере используются картриджи с микросхемами. Микросхема отслеживает точное количество чернил, израсходованных каждым картриджем, поэтому, даже если вы установите ранее использовавшийся картридж, все содержащиеся в нем чернила будут израсходованы. В то же время, некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет их качество.

Заменить чернильный картридж можно при помощи кнопок на панели управления принтера или утилиты EPSON Status Monitor. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Предупреждение:

Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила.

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохраняются неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Под гарантийные условия Epson не подпадают повреждения, вызванные использованием чернильных картриджей, произведенных не Epson.

Оставляйте старый картридж установленным непосредственно до его замены, иначе чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть.

Не заправляйте картриджи. Принтер отслеживает объем чернил в картридже при помощи встроенной в картридж микросхемы. Даже если картридж перезаправить, объем оставшихся чернил не пересчитывается, поэтому их количество, доступное для использования, остается прежним.

| Примечание:

Нельзя продолжать печать, когда один из картриджей пуст, даже если в остальных еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Кроме расходов на печать, чернила расходуются при прочистке печатающей головки, проведении цикла самоочистки при включении принтера и при прокачке чернил после установки картриджа в принтер.

При помощи ЖК-дисплея можно проверить, какой картридж необходимо заменить. Подробнее об этом - см. раздел Работа с ЖК-дисплеем.

Подробнее о чернильных картриджах — в разделе Инструкции по безопасности.

## Кнопки на панели управления принтера

| Убедитесь, что принтер включен, но не печатает; поднимите подставку для бумаги и крышку принтера и опустите приемный лоток.

|  | Примечание:

Перед началом замены чернильного картриджа убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.

Чтобы проверить уровень чернил, в Расширенном режиме кнопкой перейдите к следующему экрану. Если чернила заканчиваются, значок чернил на ЖК-дисплее начинает мигать. Если чернила закончились, весь значок с обозначением картриджей начинает мигать и выводится сообщение.

| Проверьте, есть ли на ЖК-дисплее сообщение ink out (чернила закончились), и нажмите на кнопку обслуживания. Если немного чернил еще осталось, сообщение не выводится. В этом случае нажмите на кнопку обслуживания, убедитесь, что выбран пункт Ink Cartridge Replacement (Замена картриджа), и нажмите на кнопку OK. Подробнее об определении, какой картридж необходимо заменить - в разделе Проверка уровня чернил.

| Выполните инструкции на ЖК-дисплее и нажмите на кнопку OK. Чернильный картридж медленно передвинется в положение замены.

|  | Предостережение:

Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку OK для перемещения печатающей головки.

| Выньте новый картридж из упаковки.

|  | Предостережение:

Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа.

Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на передней поверхности картриджа. Это может привести к повреждению картриджа.

Если вы достаете картридж из принтера для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Храните картридж, как показано на рисунке. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к области подачи чернил.

Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если картридж установлен неправильно, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Откройте крышку отсека для картриджей. Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.

| После установки картриджа закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку OK. Печатающая головка придет в движение, и начнется прокачка системы подачи чернил. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение.

|  | Предостережение:

Во время прокачки чернил на ЖК-дисплее появляется индикатор хода выполнения. Не отключайте питание принтера, пока не появится сообщение о завершении процесса. Это может привести к неполной прокачке чернил.

| Когда на ЖК-дисплее появится сообщение Ink cartridge replacement is complete (Замена чернильных картриджей завершена), нажмите на кнопку OK.

|  | Примечание:

Если после того, как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку обслуживания и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте

[К началу]

## Работа с EPSON Status Monitor

При помощи EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) можно проверять уровень чернил и получать экранные инструкции по замене заканчивающегося или пустого картриджа.

Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Подробнее о работе с EPSON Status Monitor — в следующем разделе.
См. раздел Работа с EPSON Status Monitor 3 для Windows
См. раздел Работа с EPSON StatusMonitor для Macintosh

[К началу]

Предыдущая