Улучшение качества печати

# Проверка дюз печатающей головки

> Утилита проверки дюз
> Кнопки на панели управления

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

Нельзя прочищать печатающую головку, если на ЖК-дисплее появляется сообщение Ink out (Чернила закончились) или мигает значок чернил. В таком случае необходимо сначала заменить картридж.

Перед использованием утилиты Nozzle check убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и направляющая для дисков CD/DVD поднята.

## Утилита проверки дюз

Обратитесь к соответствующим разделам.

### Для Windows

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

### В Mac OS X

Для проверки дюз сделайте следующее.

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для проверки дюз при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Нажмите на кнопку обслуживания в расширенном режиме.

| Нажимая на кнопку , переведите указатель на пункт Nozzle Check (Проверка дюз), затем нажмите на кнопку OK.

| Выполните инструкции на ЖК-дисплее и нажмите на кнопку OK.

| Будет напечатан шаблон проверки дюз. Посмотрите на рисунок. Если необходима прочистка печатающей головки, нажмите на кнопку OK и выберите Head Cleaning (Прочистка головки).

Принтер напечатает тестовую страницу с шаблоном проверки дюз. Ниже приведены тестовые отпечатки.

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если страница проверки дюз напечатана неудовлетворительно (например, отсутствуют фрагменты или линии), это указывает на неполадки в принтере. Проблемой могут быть забитые дюзы или разрегулированная печатающая головка.
См. Прочистка печатающей головки
См. Калибровка печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Следующая