Устранение неполадок

# Проблемы с отпечатком, не относящиеся к качеству печати

> Неправильные или искаженные символы
> Неверные границы
> Изображение инвертировано
> Печатаются пустые страницы
> Отпечаток смазался
> Печать идет слишком медленно

## Неправильные или искаженные символы

- Убедитесь, что правильно выбран принтер и его драйвер.

- Сделайте ваш принтер принтером по умолчанию (Windows).

- Удалите все задания печати из очереди печати в Spool Manager (Windows Me/98).
  См. Работа с EPSON Spool Manager

- Выключите принтер и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель принтера надежно подключен.

[К началу]

## Неверные поля

- Проверьте настройки полей в вашем приложении. Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы.
  См. раздел Бумага

- Проверьте параметры на вкладке Main (Главное) (Для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Для Macintosh). Убедитесь, что параметры соответствуют размеру загруженной бумаги. См. интерактивную справку.

- Если вы пытаетесь печатать в режиме Borderless (Без полей), а на отпечатке есть поля, проверьте исходную фотографию. Кроме того, цифровая камера (оборудование передачи данных) может автоматически добавлять поля при регулировке соотношения сторон изображения.

[К началу]

## Изображение инвертировано

Снимите флажок Mirror Image (Зеркально) в ПО принтера, или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении. Инструкции см. в интерактивной справке к драйверу принтера или к используемому вами приложению. См. интерактивную справку.

[К началу]

## Печатаются пустые страницы

- Убедитесь, что правильно выбран принтер и его драйвер.

- Сделайте ваш принтер принтером по умолчанию (Windows).

- Проверьте параметры на вкладке Main (Главное) (Для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Для Macintosh). Убедитесь, что параметры соответствуют размеру загруженной бумаги. См. интерактивную справку.

- Прочистите печатающую головку, чтобы освободить забитые дюзы.
  См. раздел Прочистка печатающей головки

Выполнив одно или несколько предложенных решений, проверьте функционирование принтера.
См. раздел Проверка работоспособности принтера

[К началу]

## Отпечаток смазался

- Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.

- Снимите флажок High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные) ПО принтера. См. интерактивную справку.

- Несколько раз загрузите и выбросьте из принтера сухую бумагу. Если решить проблему не удается, возможно, внутрь принтера просочились чернила. В этом случае необходимо протереть принтер изнутри мягкой чистой тканью.
  См. раздел Очистка принтера

[К началу]

## Печать идет слишком медленно

- Убедитесь, что в ПО принтера установлено подходящее значение параметра Тип носителя (Media Type).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

- В настройках ПО принтера для параметра качество (Quality) выберите значение Text (Текст) (Windows).
  Выберите режим Automatic (Автоматически) режим в диалоговом окне Печать (Print), затем передвиньте ползунок в положение Speed (Высокая скорость) (Macintosh). См. интерактивную справку.

- Закройте все ненужные приложения.

Если вы попробовали все перечисленные способы, но проблема не исчезла.
См. Увеличение скорости печати

[К началу]

Предыдущая | Следующая