Описание способов печати

# Печать плакатов

> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера в Windows
> Как сделать плакат из нескольких отпечатков

Данный режим позволяет напечатать изображения плакатного размера, увеличив одну страницу до размеров нескольких листов.

| Примечание:

Эта возможность недоступна в Mac OS X.

Эта возможность недоступна, когда на вкладке Main (Главное) Для Windows установлен флажок Borderless (Без полей).

## Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в принтер.

| Загрузка отдельных листов бумаги

[К началу]

## Настройки драйвера в Windows

| Откройте драйвер принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите значение параметра Quality Option (Качество). См. интерактивную справку.

| Для параметра Source (Источник) выберите значение Sheet (Лист).

| Выберите значение параметра Type (Тип).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Выберите значение параметра Size (Размер).

| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет страницы), выберите параметр Multi-page (Многостраничность), а затем Poster Printing (Печать плаката). Стрелками выберите значение 2x2, 3x3 или 4x4.

| Щелкните Settings (Настройки), чтобы настроить печать плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

| Задайте следующие параметры.

Print Cutting Guides (Печатать линии обреза) | Установите этот флажок, чтобы стали доступны параметры линии обреза
Overlapping Alignment Marks (Перекрытие меток приведения) | Печатать с небольшим перекрытием меток приведения для более точной подгонки частей плаката
Trim Lines (Линии отреза) | Печатать линии по краям фрагментов, по которым можно ориентироваться при обрезке краев

|  | Примечание:

Если нужно напечатать не весь плакат, а только некоторые его фрагменты, щелкните те из них, которые не нужно печатать.

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно параметров драйвера принтера.

Выполнив все перечисленные действия, начните печать.

[К началу]

## Как сделать плакат из нескольких отпечатков

Ниже описано, как создать плакат, если для параметра Poster Printing (Печать плаката) выбрано значение 2x2, а для параметра Print Cutting Guides (Печатать линии обреза) — значение Overlapping Alignment Marks (Перекрытие меток приведения). Также см. рисунки ниже.

| Отрежьте поле первого листа вдоль вертикальной линии через центр верхней и нижней метки пересечения, как показано ниже.

| Совместите край первого листа с верхним краем второго листа, выровняйте метки пересечения, затем временно соедините эти два листа липкой лентой с обратной стороны.

| Отрежьте эти два листа вдоль вертикальной линии через метки приведения (в данном случае линии слева от меток пересечения), как показано ниже.

| Совместите края бумаги, используя метки приведения и скрепите их липкой лентой с обратной стороны.

| Повторите шаги 1–4, чтобы скрепить третий и четвертый листы.

| Повторите шаги 1–4, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю половину изображения.

| Отрежьте оставшиеся поля.

|  | Предупреждение:

Будьте осторожны с острыми инструментами.

[К началу]

Предыдущая | Следующая