Другие сведения

# Транспортировка принтера

Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно подготовьте его и упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы, как описано далее. Сделайте следующее.

| Предостережение:

При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. Иначе чернила могут вылиться из картриджа.

Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. После удаления картриджей печатающая головка может высохнуть, и принтер не сможет нормально печать.

| Подключите принтер, затем включите его питание. Подождите, пока печатающая головка передвинется в обычное положение, затем закройте крышку принтера. Выключите принтер и отсоедините его от розетки.

| Отключите интерфейсный кабель от принтера.

| Выньте всю бумагу из податчика.

| Еще раз откройте крышку принтера. Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте крышку принтера.

| Закройте направляющую дисков, если она открыта. Поднимите приемный лоток, закройте крышку принтера и подставку для бумаги.

| Наденьте защитные материалы на обе стороны устройства.

| Упакуйте устройство и шнур питания в оригинальную коробку.

| Во время транспортировки принтер должен стоять ровно.

| Перед дальнейшим использованием устройства удостоверьтесь, что вы сняли все упаковочные материалы и липкую ленту.

[К началу]

Предыдущая | Следующая