Другие сведения / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

| Модель на 120 В | Модель на 220–240 В
Диапазон входного напряжения | 99–132 В | 198–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,4 A (макс. 0,6 A) | 0,2 A (макс. 0,4 A)
Потребляемая мощность | Приблизительно 13 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 3,0 Вт в спящем режиме
Приблизительно 0,3 Вт в режиме отключения | Приблизительно 0,5 Вт в режиме отключения

| Примечание:

Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая