Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты прочистки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил.

Очистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

При помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Нельзя прочищать печатающую головку, если на ЖК-дисплее отображается сообщение Ink out (Чернила закончились) или мигает значок чернил. В этом случае начнется процедура замены чернильного картриджа. Если вы не хотите заменять картридж, нажмите на кнопку Стоп (Stop), чтобы вернуть печатающую головку в обычное положение.

Перед началом прочистки печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Обратитесь к соответствующим разделам.

### Для Windows

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Процедура длится примерно 30 секунд.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| Когда цикл прочистки завершится, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Процедура длится примерно 30 секунд.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| По окончании цикла прочистки щелкните кнопку Confirmation (Проверка) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Нажмите на кнопку обслуживания в расширенном режиме.

| Нажимая кнопку , перейдите к пункту Head Cleaning (Прочистка головки), и нажмите на кнопку OK.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.

| Выполните инструкции на ЖК-дисплее и нажмите на кнопку OK.

| Начнется прочистка печатающей головки.

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая