Другие сведения / Характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без уведомления, Epson не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не Epson. Перед покупкой больших партий бумаги и печатью объемных документов всегда производите тестовую печать.

## Характеристики бумаги

Отдельные листы:

Размер | A4 210 x 297 мм 10 x 15 см (4 x 6 дюймов) 13 x 18 см (5 x 7 дюймов) A6 105 x 148 мм A5 148 x 210 мм B5 182 x 257 мм 9 x 13 см (3,5 x 5 дюймов) 13 x 20 см (5 × 8 дюймов) 20 x 25 см (8 x 10 дюймов) Letter 8 1/2 x 11 дюймов Legal 8 1/2 x 14 дюймов
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага, специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | 0,08–0,11 мм (0,003–0,004 дюйма)
Плотность (для простой высокосортной бумаги) | 64 г/м2 – 90 г/м2

| Примечание:

Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества.

Не загружайте сложенную или закрученную бумагу.

Используйте бумагу при нормальных условиях: температура 15–25°C относительная влажность 40–60%

Конверты:

Размер | Конверт #10 4 1/8 x 9 1/2 дюймов Конверт DL 110 x 220 мм Конверт C6 114 x 162 мм Конверт 132 x 220 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага, конверты для авиапочты
Вес | 75 г/м2 – 90 г/м2

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы или учетные карточки

Обычный режим | Borderless (Без полей)

Конверты

Диагональной штриховкой обозначается область печати
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм
D-L: | Минимальная ширина левого поля 5,0 мм.
D-R: | Минимальная ширина правого поля 5,0 мм
E: | Минимальная ширина нижнего поля 20,0 мм

| Примечание:

В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.

[К началу]

Предыдущая | Следующая