Описание способов печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка данных для печати
> Печать из программы EPSON Easy Photo Print
> Печать из драйвера принтера

На этом принтере можно печатать, не оставляя полей по всем сторонам бумаги. Для выполнения печати без полей сделайте следующее.

| Примечание:

Эта функция доступна не для всех носителей и параметров драйвера.

## Совместимые носители

Для печати без полей подходят следующие носители.

Matte Paper Heavyweight (Матовая бумага высокой плотности) | A4
Photo Paper (Фотобумага) | A4
Premium Glossy Photo Paper (Улучшенная глянцевая фотобумага) | A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов), 13 x 18 см (5 x 7 дюймов)
Premium Semigloss Photo Paper (Улучшенная полуглянцевая фотобумага) | A4, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)

| Примечание:

Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно.

Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.

[К началу]

## Подготовка данных для печати

Так как в этом режиме изображение становится чуть больше размера бумаги, часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.

В приложении отрегулируйте размер данных для печати по размеру бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю.

[К началу]

## Загрузка бумаги

После выбора типа бумаги загрузите соответствующую бумагу в принтер. Подробности см. в следующем разделе.

| Загрузка отдельных листов бумаги

[К началу]

## Печать из программы EPSON Easy Photo Print

Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей — использовать программу EPSON Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. EPSON Easy Photo Print также обадает массой других функций для создания фотографий исключительного качества.

### Для Windows

| Запуск EPSON Easy Photo Print. Для Windows XP: Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print.

> Для Windows Me, 98 и 2000:
> Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print.

| Напечатайте изображения из программы EPSON Easy Photo Print.

Чтобы узнать, как напечатать фотографии, щелкните кнопку Help (Справка) и прочитайте инструкции в Руководстве пользователя EPSON Easy Photo Print.

### В Mac OS X

| Дважды щелкните папку Applications в Macintosh HD, затем папку EPSON и EPSON Creativity Suite. Дважды щелкните папку EPSON Easy Photo Print, а затем значок EPSON Easy Photo Print.

| Напечатайте изображения из программы EPSON Easy Photo Print.

Чтобы узнать, как напечатать фотографии, щелкните кнопку Help (Справка) и прочитайте инструкции в Руководстве пользователя EPSON Easy Photo Print.

[К началу]

## Печать из драйвера принтера

### Настройки драйвера в Windows

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте драйвер принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите значение параметра Quality Option (Качество). См. интерактивную справку.

| Для параметра Source (Источник) выберите значение Sheet (Лист).

| Установите флажок Borderless (Без полей).

| Выберите значение параметра Type (Тип).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Выберите значение параметра Size (Размер).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно параметров драйвера принтера.

Выполнив все перечисленные действия, начните печать. Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

| Примечание:

Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. Когда на вкладке Main (Главное) установлен флажок Borderless (Без полей), на вкладке Page Layout (Макет страницы) становится доступным ползунок Borderless Expansion (За пределы листа при печати без полей).

### Настройки драйвера в Mac OS X

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Format for (Формат) выберите значение Stylus Photo R320.

| Выберите значение параметра Paper Size (Размер бумаги) с атрибутом для печати без полей.

| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Print (Печать) выберите Stylus Photo R320 и настройте параметр Copies & Pages (Копии и страницы).

|  | Примечание:

Параметры Copies & Pages (Копии и страницы) являются стандартной функцией Mac OS X. Подробности см. в документации к операционной системе.

| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).

| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

| Примечание:

Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

[К началу]

Предыдущая | Следующая