Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> Для Windows
> В Mac OS X
> Кнопки на панели управления

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) или с помощью кнопок на панели управления устройства. См. соответствующие разделы ниже.

| Примечание:

Перед использованием утилиты Print Head Alignment убедитесь, что лоток для дисков не установлен в принтер и направляющая дисков поднята.

## Для Windows

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## В Mac OS X

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.

| Нажмите на кнопку обслуживания в расширенном режиме.

| Нажимая кнопку , перейдите к пункту Print Head Alignment (Калибровка головки) и нажмите на кнопку OK.

| Выполняйте инструкции на ЖК-дисплее.

| Из первого набора линий на отпечатанной тестовой странице выберите вертикальную линию, выровненную наилучшим образом. Кнопками и выберите соответствующий номер линии и нажмите на кнопку OK.

| Повторите шаг 5 для наборов линий со второго по четвертый.

| Нажмите на кнопку OK для завершения процесса.

[К началу]

Предыдущая