Другие сведения

# Элементы принтера и функции панели управления

> Элементы принтера
> Панель управления

## Элементы принтера

Слот для карты памяти (рисунок увеличен)

a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.

b. Податчик листов: предназначен для загрузки чистой бумаги; автоматически подает бумагу во время печати.

c. Монитор для предварительного просмотра:Используется для поиска и предварительного просмотра фотографий, сохраненных на карте памяти, когда вы печатаете напрямую с карты памяти. Также можно просматривать фотографии после того, как были выполнены настройки макета в меню ЖК-панели.

d. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

e. Крышка слота для карт памяти открывайте крышку для установки и выброса карт памяти.

f. Разъем для подключения внешнего устройства USB используется для подключения к принтеру дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth, внешних запоминающих устройств и цифровых камер, поддерживающих технологию USB DIRECT-PRINT.

g. Удлинитель приемного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера.

h. Приемный лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера.

i. Направляющая CD/DVD: Поддерживает лоток для дисков CD/DVD.

j. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.

k. Слот для карт памяти Memory Stick/Memory Stick PRO/SD/MultiMediaCard: установите в слот карту Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, SD, miniSD Card или MultiMediaCard.

l. Слот для карт памяти SmartMedia/xD-Picture Card: установите карту SmartMedia или xD-Picture Card.

m. Индикатор карты памяти: подробнее об индикаторе - в разделе Индикаторы.

n. Слот для карт памяти CompactFlash Type II: установите карту памяти CompactFlash или Microdrive.

a. USB-разъем для подключения к компьютеру: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.

| Примечание:

Принтер оснащен двумя разъемами USB: один на передней и один на тыльной стороне. К этим разъемам можно подключить совместимую цифровую камеру, портативный или настольный компьютер при помощи USB-кабеля. Epson рекомендует подключать цифровую камеру к разъему на передней панели, а переносной или настольный компьютер — к разъему на тыльной стороне принтера.

a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

b. ЖК-дисплей: предназначен для настройки параметров при печати с карты памяти напрямую.

c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.

d. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

a. ЖК-дисплей: отображает пункты меню и параметры, которые вы настраиваете кнопками на панели управления.

b. Кнопка Direct Save (Прямое копирование): запись содержимого карты памяти на внешнее запоминающее устройство.

c. Кнопки Custom (Пользовательские): нажав и удерживая кнопку в течение двух секунд, можно сохранить текущие параметры ЖК-дисплея. Нажатие кнопок восстанавливает записанные параметры.

d. Кнопка Stop (Стоп): отменяет операции печати или настройку параметров на ЖК-дисплее.

e. Кнопка Print (Печать): начинает печать с параметрами, выбранными на ЖК-дисплее при помощи кнопок панели управления.

f. Кнопка Maintenance (Сервис): подробнее — в следующей таблице.

g. Кнопка Power (Питание): подробнее — в следующей таблице.

h.Кнопка Back (Назад): переход в главное меню на ЖК-дисплее.

i. Кнопки Up/Down (Вверх/Вниз): перемещает указатель (курсора) на ЖК-дисплее. Увеличение и уменьшение введенных чисел.

j. Кнопка OK: вход в меню и выбор значений параметров на ЖК-дисплее.

k. Кнопка Basic/Advanced mode (Основной/Расширенный режим): переключение между основным и расширенным режимом.

| Примечание:

Все кнопки на панели управления, кроме кнопки обслуживания, питания и кнопки Стоп (Stop), используются только при прямой печати с карты памяти.

Кнопка | Функция
питание | Включает и выключает питание принтера
сервис | Отображает инструкции по устранению неполадок и устраняет следующие проблемы: Чернила закончились (No ink) Нет чернильного картриджа/несовместимый картридж (No ink cartridge/abnormality) Нет бумаги (только форматные листы) (No paper (cut sheet only)) Бумага замялась (Paper jam) Затянуто несколько листов (Multi-page feed) Запускает утилиту замены чернильных картриджей. Нажав эту кнопку в расширенном режиме, когда индикатор обслуживания выключен, вы раскроете меню Замена чернильного картриджа (Ink Cartridge Replacement). После нажатия кнопки обслуживания в обычном режиме ничего не происходит

### Индикаторы

Light (Светлый) | Описание
Сервис | Горит или мигает, если произошла ошибка. Прочитайте описание ошибки на ЖК-дисплее
Основной режим печати | Горит в основном режиме печати
Расширенный режим печати | Горит в расширенном режиме печати
Карта памяти | Горит, если в слот для карт памяти вставлена карта памяти. Мигает во время обмена данными между принтером и картой памяти

| Предостережение:

В слотах одновременно может находиться только одна карта памяти. Перед установкой другой карты памяти обязательно доставайте уже установленную карту памяти.

[К началу]

Предыдущая | Следующая