| Основная страница > Обслуживание Прочистка печатающей головки Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил. Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) из программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления.
| Примечание:
При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют). При помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила. Нельзя прочищать печатающую головку, если на ЖК-дисплее отображается сообщение Ink out (Чернила закончились) или мигает значок чернил. В этом случае начнется процедура замены чернильного картриджа. Если вы не хотите заменять картридж, нажмите на кнопку Stop/Clear (Стоп/Сброс), чтобы вернуть печатающую головку в обычное положение. Перед началом прочистки печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.
Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.
| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
|  | Предостережение:
Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.
| Когда цикл прочистки завершится, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.
Ниже приведены два примера шаблонов проверки дюз: Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторно прочистить печатающую головку и напечатать шаблон проверки дюз еще раз. См. раздел Прочистка печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, оставьте принтер на ночь выключенным. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что питание принтера включено, и на ЖК-дисплее нет предупреждений или сообщений об ошибках.
| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Выберите свой принтер в списке Printer List (Список принтеров) и щелкните OK.
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
|  | Предостережение:
Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.
| По окончании цикла прочистки щелкните кнопку Confirmation (Проверка) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.
Два примера шаблонов проверки дюз: Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторно прочистить печатающую головку и напечатать шаблон проверки дюз еще раз. См. раздел Прочистка печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, оставьте принтер на ночь выключенным. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Кнопки на панели управления Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи панели управления.
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.
| Нажмите на кнопку Setup (Настройка) и кнопками и выбрите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
|  | Предостережение:
Не отключайте принтер от источника питания, если на ЖК-дисплее отображается индикатор хода выполнения. Это может повредить принтер.
| Нажмите на кнопку , затем на кнопку Start (Пуск). Начнется прочистка печатающей головки.
| Когда прочистка завершится, запустите проверку дюз, чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена. См. раздел Проверка дюз печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, оставьте принтер на ночь выключенным. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу |