| Основная страница > Использование дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth Об адаптере для фотопечати Bluetooth Дополнительный адаптер для фотопечати Bluetooth позволяет печатать по беспроводной связи с устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth, например, с мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, PDA, переносных компьютеров.
| Примечание:
Хотя это устройство отвечает характеристикам Bluetooth, правильная работа со всеми устройствами, поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth, не гарантируется.
Дальность связи этого устройства — примерно 10 метров, но она может изменяться в зависимости от различных условий, в том числе преград между устройствами, качества сигнала, магнитных полей, статического электричества и электромагнитных помех, программного обеспечения, операционной системы, чувствительности приема и качества работы антенны. Доступны следующие профили: Базовый профиль обработки изображений (Basic Imaging Profile, BIP) Базовый профиль печати (Basic Printing Profile, BPP) Профиль замены кабеля печатной документации (Hardcopy Cable Replacement Profile, HCRP) Профиль вставки объекта (Object Push Profile, OPP) |