| Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена чернильных картриджей С помощью кнопок на панели управления С помощью компьютера Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью компьютера. Обратитесь к соответствующим разделам. С помощью кнопок на панели управления Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопок на панели управления, сделайте следующее.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена черного чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что принтер включен, но не печатает; поднимите подставку для бумаги и крышку принтера и опустите приемный лоток.
|  | Примечание:
Перед началом замены чернильного картриджа убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.
| Проверьте, есть ли на ЖК-дисплее сообщение ink out (чернила закончились), и нажмите на кнопку ОК. Если немного чернил еще осталось, сообщение не выводится. В этом случае нажмите на кнопку Setup Setup (Настройка), выберите пункт Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа), и нажмите на кнопку. Подробнее об определении, какой картридж необходимо заменить — в разделе Проверка уровня чернил.
| Следуйте инструкциям на экране, затем нажмите на кнопку OK . Печатающая головка сдвинется в положение для замены чернильных картриджей.
|  | Примечание:
Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. За уровнем оставшихся чернил в каждом картридже можно следить при помощи следующей программы: Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) Работа с EPSON StatusMonitor (для Macintosh)
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку OK для перемещения печатающей головки.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа. Не касайтесь этой части. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Откройте крышку отсека для картриджей. Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Щелкните OK.
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно полторы минуты. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение.
|  | Предостережение:
Во время прокачки чернил на ЖК-дисплее появляется индикатор хода выполнения. Не отключайте питание принтера, пока не появится сообщение о завершении процесса. Это может привести к неполной прокачке чернил.
| Когда на ЖК-дисплее появится сообщение Ink cartridge replacement is complete (Замена картриджа завершена), нажмите на кнопку OK.
|  | Примечание:
Если после того, как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз повторите шаг 1 и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте
К началу С помощью компьютера Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. О замене чернильных картриджей, используя компьютер, см. также в следующих разделах: Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) Работа с EPSON StatusMonitor (для Macintosh) К началу |