| Основная страница > Основы печати Печать на CD/DVD Замечание о печати на CD/DVD Доступ к EPSON Print CD Размещение CD/DVD Печать на CD/DVD в Windows Печать на CD/DVD в Mac OS X Программа EPSON Print CD, поставляемая с этим принтером, позволяет печатать рисунки на CD/DVD. После того как рисунок для CD/DVD создан, можно напечатать его на диске CD/DVD диаметром 12 см или 8 см. Для печати на CD/DVD сделайте следующее. При печати на дисках CD/DVD учтите следующее: Замечание о печати на CD/DVD Используйте только диски, на которых указано, что они предназначены для печати, например: Printable on the label surface (Можно печатать на нерабочей стороне) или Printable with ink jet printers (Можно печатать на струйных принтерах). Подробнее об обращении с CD/DVD и о записи данных на подобные диски — в документации по CD/DVD. В отличии от печати на специальной бумаги EPSON изображения на CD/DVD печатаются с менее насыщенными цветами. Печатайте на дисках CD/DVD только после записи на них данных. Иначе отпечатки пальцев, пыль или царапины на поверхности диска могут вызвать ошибки записи. Сначала проведите тестовую печать на ненужном CD/DVD. Сразу после печати рисунок может легко смазываться. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Не сушите отпечатанные CD/DVD под прямым солнечным светом. В зависимости от типа CD/DVD и насыщенности цвета рисунок может смазаться. Если отпечатанная поверхность остается липкой даже после сушки, возможно, цвета чрезмерно насыщенны. В этом случае понизьте насыщенность цветов в EPSON Print CD. Попадание влаги на отпечатанную поверхность может привести к размазыванию краски. Если вы собираетесь печатать большое количество CD/DVD, сначала напечатайте несколько ненужных дисков и проверьте состояние отпечатанной поверхности через сутки. Если в лоток для дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска случайно попадут чернила, немедленно сотрите их. Повторная печать на CD/DVD не обязательно улучшит качество печати. При помощи EPSON Print CD можно настроить область печати на CD/DVD. Настройте область печати так, чтобы она совпадала с областью печати CD/DVD, на котором вы собираетесь печатать. Обратите внимание, что неправильные настройки могут испачкать лоток или компакт-диск. Область печати на CD/DVD показана на рис. ниже:
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
К началу Доступ к EPSON Print CD Для Windows Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок EPSON Print CD на рабочем столе.
| Примечание:
Если значок EPSON Print CD отсутствует на рабочем столе, щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы) или All Programs (Все программы), затем EPSON Print CD и щелкните EPSON Print CD.
Для Mac OS X Чтобы раскрыть EPSON Print CD, дважды щелкните значок Macintosh HD (жесткий диск по умолчанию), затем папку Applications, папку EPSON Print CD и значок EPSON Print CD.
| Примечание:
Подробности о работе с программой см. в справке по EPSON Print CD.
К началу Размещение CD/DVD Чтобы вставить диск CD/DVD в принтер, сделайте следующее.
| Предостережение:
Обязательно прочитайте следующий раздел перед загрузкой CD/DVD. Замечания о печати на CD/DVD Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD в принтер. Если вы положите диск другим способом, данные или принтер могут быть повреждены.
| Примечание:
Перед началом печати на CD/DVD необходимо очистить вал внутри принтера, подавая и выбрасывая простую бумагу формата A4.
| Убедитесь, что питание принтера включено.
|  | Предостережение:
Вставляйте лоток для компакт-дисков, когда питание принтера включено. Иначе автоматическая корректировка положения печати не будет выполнена.
| Откройте приемный лоток и направляющую компакт-дисков.
| Положите диск CD/DVD в лоток для дисков стороной для печати вверх.
|  | Примечание:
Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD.
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
Для печати на 8-см CD/DVD в лоток для дисков необходимо положить 8-см адаптер. На внешнем периметре 8-см адаптера есть три выступа: два круглых друг напротив друга и один небольшой прямоугольный. Круглые выступы соответствуют полукруглым отверстиям на лотке для дисков. Положите 8-см адаптер в лоток для дисков, держа его так, чтобы круглые выступы на адаптере совпали с полукруглыми отверстиями в лотке. Прямоугольный выступ также должен точно войти в выемку сверху или снизу на лотке для дисков. Чтобы вынуть адаптер, осторожно нажмите на круглые защелки вверх.
|  | Предостережение:
Перед загрузкой CD/DVD удостоверьтесь, что в лотке для дисков нет посторонних предметов и частиц — они могут повредить сторону для записи CD/DVD. Используйте только лоток для компакт-дисков, прилагаемый к принтеру. Если вы воспользуетесь другим лотком, положение печати может сместиться и печать будет проведена неправильно.
| Положив диск в лоток стороной для печати вверх, аккуратно переместите лоток для дисков по нижней стороне направляющей дисков, пока метки на лотке и направляющей не совпадут.
К началу Печать на CD/DVD в Windows EPSON Print CD позволяет наносить изображения на диски CD/DVD. Далее рассказывается, как печатать на CD/DVD при помощи EPSON Print CD. Выполнение основных настроек
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что для параметра Printer (Принтер) выбран нужный принтер.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Для параметра Print Confirmation Pattern (Напечатать шаблон подтверждения положения печати) выберите значение None (Нет) и щелкните Print (Печать).
| Примечание:
Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Printer Settings (Параметры принтера) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) должны сохнуть 24 часа. Если положение печати смещено, отрегулируйте его в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD. После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для дисков и закройте направляющую лотка для компакт-дисков.
Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную).
| Удостоверьтесь, что для параметра Name (Имя) выбран нужный принтер.
| Для параметра Size (Размер) выберите A4.
| Для параметра Source (Источник) выберите CD/DVD.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните кнопку Properties (Свойства), чтобы открыть драйвер принтера.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры.
| Щелкните OK, чтобы удалить драйвер принтера.
| Щелкните OK, чтобы напечатать данные.
К началу Печать на CD/DVD в Mac OS X Выполнение основных настроек
| В меню File (Файл) выберите Print (Печать). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| Удостоверьтесь, что для параметра Test Print Pattern (Шаблон тестовой печати) выбрано значение None (Нет), и щелкните Print (Печать).
| Примечание:
Если для параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать) выбрано значение CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) и вы используете высококачественные CD/DVD, можно печатать на дисках рисунки высокого качества. Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD), сохнут дольше, чем диски, отпечатанные с параметром CD/DVD. Диски, отпечатанные с параметром CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD) должны сохнуть 24 часа. Если позиция печати смещена, отрегулируйте ее в EPSON Print CD. Подробности см. в справке по EPSON Print CD. Если чернила смазаны, отрегулируйте насыщенность цвета. Подробности см. в справке по EPSON Print CD. После окончания печати на CD/DVD достаньте лоток для дисков и закройте направляющую лотка для компакт-дисков.
Выполнение расширенных настроек Более сложные настройки можно выполнить при помощи драйвера принтера.
| Щелкните Print (Печать) в меню File (Файл). Откроется диалоговое окно Print (Печать).
| Щелкните кнопку Select Printer (Выбор принтера).
| Выберите свой принтер из списка.
| Щелкните кнопку Manual Print (Вручную), чтобы открыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| В следующем диалоговом окне щелкните OK.
| Удостоверьтесь, что для параметра Format (Формат) выбран нужный принтер.
| Для параметра Size (Размер) выберите A4.
| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).
| Удостоверьтесь, что для параметра Name (Имя) выбран нужный принтер.
| Щелкните Print Settings (Параметры печати).
| Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите CD/DVD или CD/DVD Premium Surface (Улучшенная поверхность CD/DVD).
| При необходимости настройте другие параметры и щелкните кнопку Print (Печать).
К началу |