| Основная страница > Использование дополнительного адаптера для фотопечати Bluetooth Выбор пароля Bluetooth (Bluetooth PIN) Если для параметра Communication Mode (Режим связи) выбрано значение Pairing (Сопряжение), в беспроводном устройстве Bluetooth необходимо ввести пароль, чтобы разрешить обмен данными и печать на принтере. Пароль по умолчанию — 0000. Чтобы изменить пароль, сделайте следующее.
| Нажмите на кнопку Setup (Настройка).
| Кнопками и перейдите к пункту BT PIN Code Set (Установка PIN-кода BT) и нажмите на кнопку .
| Кнопками и выберите первую цифру, затем нажмите на кнопку .
| Повторяйте шаг 3 для цифр со второй по четвертую.
| Нажмите на кнопку OK чтобы активировать пароль.