| Основная страница > Устранение неполадок Принтер не печатает ЖК-дисплей выключен ЖК-дисплей включился, а потом погас ЖК-дисплей выключен Нажмите на кнопку On (Вкл.), чтобы удостовериться, что устройство включено. Выключите принтер и убедитесь, что шнур питания плотно подсоединен. Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером. К началу ЖК-дисплей включился, а потом погас Рабочее напряжение устройства может не соответствовать напряжению розетки. Выключите принтер и немедленно отключите его от розетки. Проверьте информацию на этикетке на обратной стороне принтера.
| Предостережение:
Если напряжение не совпадает, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО К РОЗЕТКЕ. Обратитесь в сервисный центр.
К началу |