| Основная страница > Обслуживание Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) ПО принтера. См. соответствующие разделы ниже.
| Примечание:
Не отменяйте печать кнопкой Stop/Clear (Стоп/Сброс), когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон. Перед использованием утилиты Print Head Alignment убедитесь, что лоток для дисков CD/DVD не установлен в принтер и направляющая дисков CD/DVD поднята.
Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.
К началу Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Выберите свой принтер в списке Printer List (Список принтеров) и щелкните OK.
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.
К началу Кнопки на панели управления Сделайте следующее, чтобы откалибровать печатающую головку при помощи панели управления.
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках.
| Нажмите на кнопку Setup (Настройка) и кнопками и выбрите Head Alignment (Калибровка печат. головки).
| Нажмите на кнопку , затем на кнопку Start (Пуск).
| Будет напечатан следующий шаблон калибровки.
| Просмотрите шаблон калибровки в каждом наборе и найдите участок, который напечатан наиболее ровно, без видимых прожилок или линий.
| Press the Кнопками или выберите номер наилучшего шаблона (от 1 до 9) в наборе №1 и нажмите на кнопку OK.
| Повторите шаг 6 для наборов линий №2, №3 и №4.
| Щелкните OK.
К началу |