| Основная страница > Использование адаптера для фотопечати Bluetooth Выбор пароля Bluetooth Если для параметра BT Mode (Режим BT) выбрано значение Pairing (Сопряжение) или включен параметр BT Encryption (Кодировка сигнала BT), в Bluetooth-совместимом устройстве необходимо ввести пароль, чтобы разрешить обмен данными и печать на данном устройстве.
| Примечание:
Убедитесь, что вы установили уникальный пароль.
Сделайте следующее, чтобы изменить пароль.
| Нажмите на кнопку [Setup (Настройка)].
| Кнопками и выберите пункт Bluetooth Settings (Параметры Bluetooth) и нажмите на кнопку OK.
| Выберите BT PIN Code Set (Установ. PIN кода BT).
1. Кнопками и выберите пункт BT PIN Code Set (Установ. PIN кода BT) 2. Нажмите на кнопку .
| Выберите цифру.
1. Кнопками и выберите цифру. 2. Кнопкой измените цифру.
| Аналогичным образом введите цифры для второго, третьего и четвертого разрядов, затем нажмите на кнопку OK, чтобы активировать пароль.