| Основная страница > Обращение с бумагой и CD/DVD Размещение CD/DVD Чтобы вставить диск CD/DVD в принтер, сделайте следующее.
| Предостережение:
Обязательно прочитайте следующий раздел перед загрузкой CD/DVD. Замечание о печати на CD/DVD Строго выполняйте дальнейшие действия по загрузке CD/DVD в принтер. Если вы положите диск другим способом, данные или принтер могут быть повреждены.
| Примечание:
При необходимости перед печатью на компакт-диске прочистите ролик подачи бумаги, сделав несколько копий, не размещая документ на планшете. См. раздел Очистка внутреннего ролика принтера
| Убедитесь, что питание принтера включено.
|  | Предостережение:
Вставляйте лоток для компакт-дисков, когда питание принтера включено. Иначе автоматическая корректировка положения печати не будет выполнена.
| Откройте переднюю крышку и установите передний лоток в положение для печати на компакт-дисках (верхнее положение), опустив рычаг лотка для бумаги.
|  | Предостережение
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
|  | Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут, и на нем нет бумаги и других предметов.
| Положите диск CD/DVD в лоток для дисков стороной для печати вверх.
|  | Примечание:
Одновременно в принтер можно положить только один CD/DVD.
12-см CD/DVD
| Вставьте 12-см диск в лоток для компакт-дисков без адаптера.
8-см CD/DVD
*: Адаптер для 8-см компакт-дисков | 1. Вставьте адаптер в лоток для компакт-дисков как показано на рисунке. Убедитесь, что выступы на адаптере совпадают с пазами на лотке для компакт-дисков. 2. Вставьте 8-см компакт-диск в адаптер.
|  | Предостережение:
Перед загрузкой компакт-диска удостоверьтесь, что в лотке для дисков нет посторонних предметов и частиц — они могут повредить сторону для записи компакт-диска. Используйте только лоток для компакт-дисков, прилагаемый к принтеру. Если вы воспользуетесь другим лотком, положение печати может сместиться и печать будет проведена неправильно.
| Положив диск в лоток стороной для печати вверх, аккуратно вставьте лоток для дисков вдоль направляющей, пока метки на лотке и направляющей не совпадут. Убедитесь, что обе стороны лотка для компакт дисков вставлены в пазы переднего лотка.
|  | Предостережение:
Не вставляйте лоток для компакт-дисков во время печати. Иначе принтер может быть поврежден, а диск испачкан или поцарапан.