| Основная страница > Устранение неполадок Принтер не печатает ЖК-дисплей выключен ЖК-дисплей включился, а потом погас После замены картриджей появляется сообщение о необходимости замены картриджа. ЖК-дисплей выключен Убедитесь, что принтер включен. Выключите принтер и убедитесь, что шнур питания плотно подсоединен. Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером. К началу ЖК-дисплей включился, а потом погас Рабочее напряжение устройства может не соответствовать напряжению розетки. Выключите устройство и немедленно отключите его от розетки. Проверьте информацию на этикетке на тыльной стороне устройства.
| Предостережение:
Если напряжение не совпадает, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИНТЕР К РОЗЕТКЕ. Обратитесь в сервисный центр.
К началу После замены картриджей появляется сообщение о необходимости замены картриджа. Убедитесь, что крышка отсека для картриджей закрыта до конца. Откройте крышку каретки и нажмите на чернильные картриджи до фиксации. Затем закройте крышку отсека для картриджей. К началу |