| Основная страница > Обслуживание Очистка принтера Очистка корпуса принтера Очистка внутреннего ролика принтера Очистка корпуса принтера Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом.
| Отключите шнур питания принтера от розетки.
| Выньте всю бумагу из податчика.
| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с податчика.
| Если внешняя или внутренняя поверхность податчика загрязнена, протрите его мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.
| Если принтер внутри испачкан чернилами, протрите его влажной тканью.
| Если внутрь принтера просочились чернила, вытрите принтер мягкой чистой тканью.
| Предупреждение:
Будьте осторожны и не прикасайтесь к механизмам и роликам внутри устройства.
| Предостережение:
Не наносите жирные смазки на металлические части под кареткой печатающей головки. Никогда не очищайте принтер спиртом или растворителем. Эти вещества могут повредить как детали, так и сам корпус. Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера. Не используйте жесткую или абразивную щетку. Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если устройство необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.
К началу Очистка внутреннего ролика принтера Для получения отпечатков наилучшего качества, загрузите бумагу и прочистите внутренний ролик, пропустив несколько раз бумагу через принтер.
| Загрузите листы бумаги формата A4.
| Нажмите на кнопку [Setup (Настройка)] на панели управления.
| Кнопками и выберите пункт Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку OK.
| Кнопками и выберите пункт Load/Eject Paper (Загрузка/Выброс бумаги) и нажмите на кнопку OK. Затем нажмите на кнопку Start (Пуск).
| Если необходимо, повторите шаг 4.
К началу |