| Основная страница > Информация о продукте Технические характеристики Бумага Слоты для карт памяти Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Бумага
| Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) 16:9 wide size (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой высокосортной бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов. Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
Область печати Диагональной штриховкой обозначается область печати. Отдельные листы и учетные карточки:
Обычный | Без полей
Конверты:
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
Минимальная ширина левого поля 5,0 мм для конвертов.
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
Минимальная ширина правого поля 5,0 мм для конвертов.
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
D: | Минимальная ширина нижнего поля 20 мм для конвертов.
| Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
CD/DVD:
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
| Примечание:
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | от 18 до 42 мм
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
К началу Слоты для карт памяти
Совместимые карты памяти | CompactFlash Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* Microdrive MultiMediaCard SD Memory Card miniSD card* microSD card* SDHC Memory Card miniSDHC card* microSDHC card* xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type H
Требования к напряжению | 3,3 В Макс. ток 500 мА
* Необходим адаптер. Совместимость слотов для карт памяти.
Слот для карт памяти CF Type II | Совместим со спецификациями «CF+ and CompactFlash Specification 3.0»
Слот для карт памяти Memory Stick/Memory Stick PRO card slot | Совместим со спецификациями Memory Stick Standard версии 1.42-00 и Memory Stick Standard Memory Stick PRO версии 1.02-00
Слот для карт памяти SD/MMC | Совместим со спецификациями «SD Memory Card Specifications / PART1», «Physical Layer Specification Version 2.00» и «MultiMediaCard System Specification Version 4.1»
Слот для карт памяти xD-Picture Card | Совместим со спецификациями xD-Picture Card™ «Card Specification Version 1.20 Type M and Type H»
К началу Чернильные картриджи
Цвет | Yellow (Желтый), Magenta (Пурпурный), Cyan (Голубой), Black (Черный), Light Magenta (Светло-пурпурный), Light Cyan (Светло-голубой)
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -16 ˚ С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C.
| Предостережение:
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера. Не используйте чернильные картриджи, если срок годности, указанный на упаковке, истек. Не заправляйте картриджи. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
| Примечание:
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка принтера будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил; последующие наборы картриджей отработают весь положенный срок службы. Заявленные данные о ресурсе картриджа могут изменяться в зависимости от типа изображений, типа используемой бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, например от температуры. Для получения наилучших результатов при печати и предохранения печатающей головки, некоторое резервное количество чернил остается в печатающей головке, когда принтер сообщает о необходимости замены чернил. Приведенные данные не включают этот резерв.
К началу Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 120 листов бумаги плотностью 90 г/м²
Размеры | Хранение Ширина: 453 мм Глубина: 343 мм Высота: 194 мм
Печать Ширина: 453 мм Глубина: 538 мм Высота: 285 мм
Вес | Приблизительно 7,15 кг без чернильных картриджей
К началу Электрические характеристики
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Диапазон входного напряжения | 90—132 В | 198—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,6 A (максимум 1,1 A) | 0,3 A (максимум 0,5 A)
Потребляемая мощность | Печать | Приблизительно 17 Вт (Образец ISO/IEC10561 Letter, простая бумага, А4) | Приблизительно 17 Вт (Образец ISO/IEC10561 Letter, простая бумага, А4)
Спящий режим | Приблизительно 4,5 Вт | Приблизительно 5,0 Вт
Режим отключения | Приблизительно 0,2 Вт | Приблизительно 0,4 Вт
| Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу Соответствие стандартам и допускам Модель для Европы
Директива о низком напряжении 73/72/EEC | EN 60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 (CISPR Pub.22) класс B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
Устройство соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
К началу Интерфейс
USB 2.0, высокоскоростной (Device Class for computers)
USB 2.0, высокоскоростной (Mass Storage Class for external storage devices)
Bluetooth версии 2.0+EDR (опционально)
IrDA версии 1.3
К началу |