| Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления Элементы принтера Панель управления Элементы принтера
a. | Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.
b. | Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати.
c. | Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
d. | Удлинитель переднего лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера.
e. | Передний лоток: в положении для печати на бумаге, удерживает бумагу, поступающую из принтера. В положении для печати на компакт-дисках, удерживает и подает лоток для компакт-дисков. Перед включением принтера установите передний лоток в положение для печати на бумаги (нижнее положение).
f. | Передняя крышка: откройте при печати.
g. | Рычаг лотка для бумаги: изменяет положение приемного лотка. Поднимите рычаг чтобы установить передний лоток в положение для печати на бумаги. Опустите рычаг чтобы установить передний лоток в положение для печати на компакт-дисках. Перед включением принтера установите передний лоток в положение для печати на бумаги (нижнее положение).
h. | Порт EXT/IF (USB): предназначен для подключения цифровой камеры к принтеру при помощи USB-кабеля.
i. | Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.
a. | Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.
b. | Разъем для кабеля питания: служит для подсоединение шнура питания.
a. | Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
b. | Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.
c. | Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.
d. | Крышка слота для карт памяти: закрывает слоты для карт памяти. Открывайте крышку только для установки или извлечения карт памяти.
e. | Инфракрасный порт: Получает данные с других устройств посредством ИК-лучей.
К началу Панель управления Панель со значками Текстовая панель
| Примечание:
Некоторые надписи и значки на панели управления зависят от места приобретения устройства.
| Кнопки | Функция
a | On (Вкл.) | Включает и выключает питание принтера
b | Mode (Режим) | Переключает режимы [Memory Card (Карта памяти)] и CD/DVD [Print CD/DVD (Печать на CD/DVD)]. (Светящийся индикатор указывает на выбранный режим.)
c | [Display/Crop (Дисплей/Кадрирование)] | Меняет режим просмотра фотографий на ЖК-дисплее. Позволяет отрезать ненужные части фотографии для печати
d | [Print Settings (Параметры печати)] | Отображает параметры печати
e | OK | Вход в меню и выбор значений параметров на ЖК-дисплее
f | Copies (Копии) | Позволяет выбрать количество копий
g | Start (Пуск) | Начинает печать с параметрами, выбранными на ЖК-дисплее при помощи кнопок панели управления
h | Stop/Clear (Стоп/Сброс) | Отменяет печать или настройку параметров на ЖК-дисплее
i | Навигационная кнопка | Перемещает указатель на ЖК-дисплее
j | [Back (Назад)] | Переход в главное меню на ЖК-дисплее
k | [Setup (Настройка)] | Отображает параметры печати
К началу |