| Основная страница > Обслуживание Прочистка печатающей головки Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил. Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) драйвера принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.
| Примечание:
Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют). При помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила. Если на ЖК-дисплее отображается сообщение о том, что чернил осталось мало или они закончились, прочистить печатающую головку невозможно. В таком случае необходимо сначала заменить картридж.
Перед печатью шаблона проверки дюз убедитесь, что передний лоток установлен в положение для печати на бумаги (нижнее положение). В противном случае поднимите рычаг лотка для бумаги для изменения положения переднего лотка.
| Предостережение:
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
| Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут и на нем нет бумаги и других предметов.
Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и передний лоток установлен в положение для печати на бумаги.
|  | Примечание:
В противном случае поднимите рычаг лотка для бумаги для изменения положения переднего лотка.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок.
| Из значка принтера на панели задач
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, когда на ЖК-дисплее отображается сообщение Print head cleaning in progress. Please wait.(Производится прочистка печатающей головки. Пожалуйста, подождите.). Это может повредить принтер. Не вставляйте лоток для компакт-диска до окончания цикла прочистки.
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и передний лоток установлен в положение для печати на бумаги.
|  | Примечание:
В противном случае поднимите рычаг лотка для бумаги для изменения положения переднего лотка.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, когда на ЖК-дисплее отображается сообщение Print head cleaning in progress. Please wait.(Производится прочистка печатающей головки. Пожалуйста, подождите.). Это может повредить принтер. Не вставляйте лоток для компакт-диска до окончания цикла прочистки.
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Кнопки на панели управления Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи кнопок на панели управления.
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и передний лоток установлен в положение для печати на бумаги.
|  | Примечание:
В противном случае поднимите рычаг лотка для бумаги для изменения положения переднего лотка.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Нажмите на кнопку [Setup (Настройка)], затем кнопками и выберите пункт Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку OK.
| Кнопками и выберите пункт Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) и нажмите на кнопку OK.
| Нажмите на кнопку Start (Пуск).
Начнется прочистка печатающей головки, и на ЖК-дисплее отображается сообщение Print head cleaning in progress. Please wait.(Производится прочистка печатающей головки. Пожалуйста, подождите.).
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, когда на ЖК-дисплее отображается сообщение Print head cleaning in progress. Please wait.(Производится прочистка печатающей головки. Пожалуйста, подождите.). Это может повредить принтер. Не вставляйте лоток для компакт-диска до окончания цикла прочистки.
| После завершения прочистки напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы удостовериться, что печатающая головка прочищена. См. раздел Проверка дюз печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте принтер выключенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу |