| Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена чернильных картриджей С помощью кнопок на панели управления С помощью компьютера Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. Обратитесь к соответствующим разделам. С помощью кнопок на панели управления Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопок принтера, сделайте следующее.
| Предостережение:
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена желтого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что питание принтера включено, но он не ведет печать, а затем откройте крышку принтера.
|  | Примечание:
Убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер.
| Убедитесь, что на ЖК-дисплее отображается сообщение о необходимости замены картриджа, и нажмите на кнопку OK.
|  | Примечание:
Если немного чернил еще осталось, сообщение не выводится. В таком случае нажмите на кнопку [Setup (Настройка), выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку OK. Затем выберите пункт Change Ink Cartridge (Замена чернильного картриджа) и нажмите на кнопку OK. Подробнее об определении, какой картридж необходимо заменить — в разделе Проверка чернильных картриджей. Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. Для проверки уровня чернил в каждом картридже обратитесь к одному из следующих разделов. См. Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Использование EPSON StatusMonitor (для Mac OS X)
Чернильный картридж медленно передвинется в положение замены.
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Всегда нажимайте на кнопку OK для перемещения печатающей головки.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
|  | Предостережение:
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Откройте крышку отсека для картриджей.
| Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из принтера и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
|  | Примечание:
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
|  | Предостережение:
Не заправляйте картриджи. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку OK.
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно две минуты. После завершения процесса системы подачи прокачки чернил печатающая головка передвинется в обычное положение, а на ЖК-дисплее отобразится сообщение «Ink cartridge replacement is complete» («Заправка чернил завершена»).
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, до появления сообщения о завершении. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил. Не вставляйте лоток для компакт-диска во время прокачки системы подачи чернил.
|  | Примечание:
Если после того, как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение о необходимости замены чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку OK и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу С помощью компьютера Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. О замене чернильных картриджей, используя компьютер, см. также следующие разделы. См. Использование EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Использование EPSON StatusMonitor (для Mac OS X) К началу |