| Основная страница > Использование адаптера для фотопечати Bluetooth Параметры Bluetooth При необходимости настройте параметры соединения Bluetooth на ЖК-дисплее. Возможно, вам потребуется ввести пароль в зависимости от настроек Bluetooth-совместимого устройства
| Нажмите на кнопку [Setup (Настройка)].
| Кнопками и выберите пункт Bluetooth Settings (Параметры Bluetooth) и нажмите на кнопку OK.
| Настройте параметры Bluetooth.
1. Кнопками и выберите параметр Bluetooth. 2. Нажмите на кнопку .
|  | Примечание:
Если настройки параметров Bluetooth на ЖК-дисплее недоступны, возможно, адаптер подключен неправильно. Отключите и заново подключите адаптер к устройство. См. раздел Подключение
| Измените значения параметров. Подробнее о параметрах Bluetooth — в следующей таблице.
Параметр | Значения | Описание
BT PIN Code Set (Установ. PIN кода BT) | Любое четырехзначное число (по умолчанию — 0000) | Этот параметр позволяет назначать четырехзначный пароль, который необходимо вводить перед печатью, если для параметра BT Connectivity mode (Режим связи BT) выбрано значение Pairing (Сопряжение), или когда включено шифрование. В зависимости от настроек вашего Bluetooth-совместимого устройства, возможно, вам потребуется ввести пароль указанный на ЖК-дисплее в ваше устройство
BT Printer ID Set (Установ. ID интер-са BT) | имя принтера (номер) (по умолчанию — 1) | Если в пределах диапазона действия устройства находятся несколько принтеров, поддерживающих технологию Bluetooth, для различия между принтерами назначьте каждому из них номер от 0 до 9. Чтобы изменение параметра Printer ID Set (Установ. ID интер-са BT) вступили в силу, выключите и включите принтер
BT Mode (Режим BT) | Discoverable (Видимый) | В этом режиме все устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут находить этот принтер и печатать на нем
Not Discoverable (Скрытый) | В этом режиме неизвестные устройства не могут получать доступ к принтеру. Для печати в этом режиме необходимо сначала обнаружить и запомнить устройство в режиме Discoverable (Видимый). После того как ваше устройство обнаружило принтер в режиме Discoverable (Видимый), оно сможет обмениваться с ним данными и печатать в режиме Not Discoverable (Скрытый)
Pairing (Сопряжение) | В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на устройстве
BT Encryption (Шифрование BT) | On/None (Вкл./Нет) (По умолчанию — Нет) | Выберите On (Вкл.), чтобы шифровать данные. В режиме BT Encryption (Шифрование BT) устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на устройстве
BT Device Address (Адрес устройства BT) | Устанавливается во время сборки (например) 11-11-11-11-11-11 | Отображает уникальный адрес Bluetooth для принтера