Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> Для Windows
> Для Mac OS 8.6 - 9.x
> Для Mac OS X

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment ПО принтера. Epson рекомендует воспользоваться автоматической калибровкой печатающей головки. Чтобы начать автоматическую калибровку печатающей головки, выберите режим Автоматический (Automatic).

Обратитесь к соответствующим разделам.

| Примечание:

Не нажимайте на кнопку подачи бумани для отмены печати, когда печатается тестовая страница проверки утилиты Print Head Alignment.

## Для Windows

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment).

| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

[К началу]

## Для Mac OS 8.6 – 9.x

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Откройте диалоговое окно Печать (Print) или Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните кнопку Утилиты (Utility), затем кнопку Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment).

| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

[К началу]

## Для Mac OS X

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и в окне Список принтеров (Printer List) и щелкните OK.

| В диалоговом окне Утилиты (Utility) щелкните кнопку Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment).

| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая